Data/hora: 03/06/2024 12:37:41

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 30/07/2020
Data da última atualização: | 30/07/2020
Autoria: | KURTZ, C.; SGROTT, É. Z.; KRUNVALD, L.; SCHUCH, C.; KROGER, A.; SCHMITT, D. R.; HIGASHIKAWA, F. S.
Título: | Novo equipamento para o Sistema de Plantio Direto de Cebola.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | Florianópolis: Epagri, 2020.
Páginas: | 6 p.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Santa Catarina é o maior produtor nacional
de cebola, concentrando mais de 30% da
produção brasileira. O Alto Vale do Itajaí é a
principal região produtora dessa hortaliça no
Estado, sendo responsável por mais de 70% da
produção. O cultivo de cebola na região é
caracterizado pelo predomínio de propriedades
pequenas com relevo ondulado e solos frágeis
como Cambissolos e Argissolos. Além disso,
em muitas áreas o revolvimento intensivo do
solo no sistema de manejo convencional (uso
de arado, grade, enxada rotativa) vem
promovendo uma redução da sua capacidade
produtiva devido à erosão hídrica e à
degradação das propriedades físicas, químicas
e biológicas.
Visando à implantação do sistema de plantio
direto de cebola, uma equipe formada por
pesquisadores, extensionistas e técnicos de
duas empresas que fabricam e adaptam
equipamentos agrícolas desenvolveu um
equipamento tracionado por trator. Este
equipamento possibilita o preparo de linhas
para o plantio direto de cebola, mesmo em
áreas com grande quantidade de palha.
Atualmente, há apenas um equipamento de
pequeno porte (tracionado por microtrator) para
o preparo da linha no sistema de plantio direto
de cebola. Ele é recomendado para o cultivo em
pequenas áreas, mas para lavouras maiores
existem semeadoras pneumáticas tracionadas
por tratores que permitem fazer a semeadura
direta sobre a palhada.
Adaptações e modificações
Este equipamento consiste de uma enxada
rotativa convencional com adaptações
específicas. É comum os produtores fazerem
adaptações nas rotativas visando ao preparo
das linhas de plantio em solos sem cobertura ou
com apenas 2-3t/ha de massa seca (MS) de
palha. No entanto, para proteção e melhoria do
solo, o ideal são quantidades anuais acima de
10t/ha de MS de palha.
No novo equipamento a principal
modificação foi a adição de um eixo com discos
de corte (e molas de pressão) na parte frontal
com a função de cortar a palhada na linha de
preparo. Isso permite a operação mesmo com
g r a n d e s q u a n t i d a d e s d e p a l h a d a e
independente da espécie vegetal usada na
cobertura do solo.
Para o preparo da linha de plantio foram
modificados o eixo e o modelo das facas da
enxada rotativa para possibilitar um bom
preparo da linha numa largura máxima de
8cm. Deste modo, permanecerá uma faixa
maior de palhada entre as linhas de cultivo
para proteção do solo. Também foi instalado
um sistema para impedir o embuchamento
com palha no eixo da enxada rotativa.
Na parte posterior do equipamento o
sistema de calhas foi modificado de modo a
formar um pequeno camalhão para facilitar o transplante.

Palavras-Chave: | Allium cepa; implemento para plantio direto; manejo do solo.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_46095.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (104791-1) - UPC - FD - DD -  -  -  - DIS