Data/hora: 12/05/2024 17:56:29

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	31/07/2017	
Data da última atualização: 	31/07/2017	
Autoria: 	SOARES, P.; ZUCCO, E.; MENDES, S. D. C.	
Título: 	USO DE BIOFILTRO AERADO SUBMERSO COM MATERIAL SUPORTE ALTERNATIVO PARA O TRATAMENTO DE EFLUENTE VINÍCOLA: SISTEMA EM BATELADA.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Holos Environmetal, São Carlos, v. 10, n. 1, p. 42-53, 2010.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste trabalho foi avaliado o uso potencial do Biofiltro Aerado Submerso
(BAS) no tratamento de efluente vinícola. A utilização do meio suporte de rolhas de
cortiça visou testar o reuso deste material, com o objetivo de minimizar o custo de
implantação de uma estação de tratamento de efluentes. A unidade instalada, em
escala laboratorial, apresentou médias de remoção de demanda química de oxigênio
(DQO), sólidos suspensos e turbidez de 78,5%, 60,1% e 82,8%, respectivamente. O
reator operou com tempo de detenção hidráulica de 48 horas e a alimentação ocorreu
com carga orgânica de 1,73 kg.DQO.m3
d-1. Foi constatado que o emprego do BAS
como apresenta-se uma alternativa vantajosa, bem como o uso das rolhas de cortiças
como material suporte no tratamento de efluentes vinícolas.	
Palavras-Chave: 	Biofiltro aerado submerso; efluente vinicola; material de suporte alternativo.	
Categoria do assunto: 	W Química e Física	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_39006.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (101335-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS