Data/hora: 01/06/2024 15:11:21

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 01/03/2002
Data da última atualização: | 01/03/2002
Autoria: | TIMM, L.C.; OLIVEIRA, J.C.M.de; TOMINAGA, T.T.; CASSARO, F.A.M.; REICHARDT, K.; BACCHI, O.O.S.
Título: | Soil hydraulic conductivity measurement on a sloping field.
Ano de publicação: | 0
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental, v.3, n.2, p.480-482, maio/ago. 1999.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | E apresentada, aqui uma metodologia de campo para a determinacao da condutividade hidraulica de um solo em declive, minimizando o corte de terra para posterior inundacao e redistribuicao da agua. A garantia da ocorrencia de fluxo de agua apenas na vertical, e feita atraves de isolinhas de potencial da agua. A condutividade hidraulica foi determinada pelo metodo do perfil instantaneo e os resultados para os nove tubos de acesso de sonda de neutrons indicaram que uma unica relacao K (0) e suficiente para representar a parcela.
Palavras-Chave: | Condutividade hidraulica; Declive; Sonda de neutrons.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (19218-1) - ADP - AP - -- -  -  - S/R - DIS