Data/hora: 13/05/2024 16:32:06

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 10/05/2010
Data da última atualização: | 10/05/2010
Autoria: | SILVA,  F. C. da; FOLEGATTI, M. V.; PEREIRA, A. R.; VILLA NOVA, N. A.
Título: | Uso de dispositivos lisimétricos para medida da evapotranspiração de referência.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 7, n. 1, p. 19-23, jan./jun. 1999.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho avaliou três diferentes tipos de lisímetros (de pesagem, de drenagem, e lisímetro com lençol freático de nível constante) para a determinação da evapotranspiração de referência (ETo). Utilizou-se também do modelo de Penman-Monteith, e o tanque classe "A", para se estimar a evapotranspiração no período. Os valores de ETo obtidos pelo lisímetro de pesagem (PADRÃO) foram correlacionados com os valores medidos pelos outros dispositivos, e com os estimados. O lisímetro de pesagem apresentou boa correlação com os valores estimados pelo modelo de Penman-Monteith. Tanto o lisímetro de drenagem como lisímetro com lençol freático mostraram-se inviáveis para a determinação de valores diários de Eto. A evapotranspiração total no período foi superestimada em 18% pelo lisímetro de drenagem e em 11% pelo lisímetro com lençol freático de nível constante; o método do tanque classe "A" a subestimou em 36%, apresentando baixa correlação com o padrão (r2 = 0,005).
Palavras-Chave: | Evapotranspiração; Grama; Lisímetro; Penman-Monteith.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)