Data/hora: 01/06/2024 15:05:17

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	21/11/2023	
Data da última atualização: 	21/11/2023	
Autoria: 	VISCONTI, A.; LONE, A. B.; SCHALLENBERGER, E.; MARIGUELE, K. H.; CANTÚ, R. R.; MORALES, R. G. F.; REIS FILHO, W.	
Título: 	Unidade de termoterapia a vapor para desinfestação de substratos - Modelo Epagri.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	Florianópolis, SC: Epagri, 2023.	
Páginas: 	15 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O modelo foi concebido no formato de uma baia com paredes de alvenaria, com 1,0 m de largura, 3,5 m de comprimento e a altura variando entre 85 e 95 centímetros. Em uma das extremidades se encontra a fonte de calor, o vaporizador de água, equipamento utilizado em saunas residenciais, com resistência blindada de 9 kilowatts. A extremidade oposta é fechada com uma portinhola de madeira dentro de uma guia móvel, facilitando a sua retirada para a descarga do substrato. Ela está configurada para o manuseio por equipamentos de transporte de carga da pequena propriedade que contribuem para melhorar a condição de trabalho racionalizando o esforço humano no manuseio do substrato.	
Thesagro: 	contorle físico; controle integrado; desinfestação do solo; Fitopatógenos habitantes do solo; fitossanidade.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_59309.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (108886-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS