Data/hora: 21/05/2024 16:05:11

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 28/06/2012
Data da última atualização: | 28/06/2012
Autoria: | PAES, H. M. F.; ESTEVES, B. dos S.; SOUSA, E. F. de.
Título: | Determinação da demanda hídrica do quiabeiro em Campos dos Goytacazes, RJ.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 43, n. 2, p. 256-261, abr./jun, 2012.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste estudo foi descrever as necessidades hídricas do quiabeiro em cada estádio do seu desenvolvimento, por meio da determinação da evapotranspiração da cultura e dos coeficientes de cultivo (Kc). O experimento foi conduzido na Estação Evapotranspirométrica da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, no município de Campos dos Goytacazes, RJ. A cultivar utilizada foi a Santa Cruz 47, plantada no espaçamento 0,25 m x 1,00 m, em uma área de 1024 m², irrigada por aspersão convencional. Na área foram feitas as determinações da evapotranspiração da cultura e do coeficiente cultural, utilizando-se um lisímetro de 6 m² com balança eletrônica com variação de peso de 0,58 kg. Os resultados obtidos permitiram quantificar a evapotranspiração da cultura no período em 314 mm. O Kc do quiabeiro no primeiro estádio de desenvolvimento variou entre os valores de 0,8 e 0,5, obtendo o valor médio de 0,68; no segundo estádio variou de 0,5 a 1,0, sendo a média de 0,79; e no terceiro estádio o Kc variou de 1,0 a 0,3, sendo a média de 0,54.
Palavras-Chave: | Evapotranspiração real; Manejo de irrigação; Quiabo; Tensão de água no solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)