Data/hora: 03/06/2024 09:38:00

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 19/06/2012
Data da última atualização: | 19/06/2012
Autoria: | SOUZA, J. M.; VIANNA, L. F. N.; FURLANETTI, T. L. R.; CARRIAO, S. L.
Afiliação: | Epagri
Título: | Qualidade Geométrica do Modelo Digital de Elevação da Shuttle Radar Topography Mission - SRTM para o Estado de Santa Catarina.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA, 22., 2005, Macaé. Cartografia como instrumento para o desenvolvimento sustentável. [s.l]: [s.n], 2005.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O Modelo Digital de Elevação (MDE), produzido pela Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), cobre 80% do planeta e está disponibilizado gratuitamente na Internet, em sistema de coordenadas geográficas e datum WGS 84, com uma resolução espacial de aproximadamente 90 metros e com uma acurácia anunciada de 20 metros para planimetria e 16 metros para a altimetria. Diante de tal facilidade de acesso a este dado e das expectativas quanto à sua utilização, principalmente no que concerne à geração de produtos cartográficos, a presente pesquisa tem como objetivo analisar a sua qualidade geométrica no Estado de Santa Catarina. A metodologia aplicada analisa o MDE em seu formato original, comparando suas coordenadas em relação à base cartográfica oficial e depois testa se há diferença significativa no resultado final ao realizar um georreferenciamento do mesmo àquela base. Para este estudo, são utilizadas as cartas oficiais da Mapoteca Topográfica Digital do Estado de Santa Catarina, na escala 1: 50.000. A seleção destas considera a abrangência de regiões com características de relevo distintas, para se ter uma amostra representativa da topografia encontrada no Estado. Para a análise planimétrica (E,N) do dado original são utilizados topos de morro como pontos de verificação, que são identificados no modelo e comparados com as coordenadas de seus homólogos na base topográfica. Para verificar a qualidade altimétrica, são identificados pontos com as mesmas coordenadas planimétricas, tanto na base topográfica quanto no modelo, e comparados os valores de altitude (Z). Para as análises do dado georreferenciado aplica-se a mesma metodologia utilizada nas análises do dado original. Com este trabalho espera-se averiguar o nível de acurácia planimétrica e altimétrica dos dados da SRTM e definir a escala a que o MDE atende segundo as normas de Padrão de Exatidão Cartográfico ? PEC.
Palavras-Chave: | Modelo Digital de Elevação; Qualidade Geométrica; Santa Catarina; SRTM.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_21217.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (88938-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS