Data/hora: 20/05/2024 09:14:52

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	12/09/2018	
Data da última atualização: 	12/09/2018	
Autoria: 	CANTÚ, R. R.; SCHALLENBERGER, E.; MORALES, R. G. F.; HARO, M. M.; VISCONTI, A.; VALE, M. L. C.	
Título: 	Compostagem automatizada de grãos de soja residuais do Porto de São Francisco do Sul - SC.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO SUL BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 12., 2018, Xanxerê. Anais... Xanxerê: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2018.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A maior parte do escoamento da produção catarinense de grãos, passa pelo porto de São Francisco do Sul (SFS) ? SC. O Terminal Graneleiro de SFS é responsável por 10% das exportações de soja do país, além de um volume considerável de milho e trigo (PSFS, 2017). Embora o porto de SFS apresente elevada importância sócio econômica, o empreendimento gera um grande volume de resíduos (BAPTISTA, 2014), acima de aproximadamente 650 Mg ano-1, constituídos de grãos diversos, predominantemente os de soja. Segundo Andrade (2015), esses materiais possuem um elevado potencial contaminante, por apresentarem em sua composição altos teores de proteína, além de outros nutrientes e substâncias orgânicas não decompostas. O destino mais frequente para os resíduos do porto tem sido os aterros sanitários. Tal condição, além de representar elevados custos, compromete a capacidade de suporte dos aterros e pode potencializar os riscos ambientais. Além disso, devido a elevada reatividade microbiológica dos grãos, ocasionada pela umidade que se encontram e da sua constituição nutricional, não é possível armazenar esse material. Isso porque, esses resíduos entram rapidamente em decomposição, ocasionando mal cheiro, atraindo e proliferando moscas e outros insetos (BAPTISTA, 2014; ANDRADE, 2015). A compostagem dos resíduos de grãos de soja, misturados com materiais a base de celulose (palhada, serragem e outros resíduos vegetais) pode ser uma estratégia para sua transformação em um fertilizante de elevado valor agronômico (ANDRADE, 2015). Contudo, para ocorrer uma compostagem com temperaturas elevadas, sem fortes odores e proliferação de insetos, é imprescindível a oxigenação do sistema (CANTÚ et al, 2016). O material a base de celulose proporciona a friabilidade e oxigenação da pilha, além possibilitar o melhor ajuste da relação C/N (SCHALLENBERGER et al 2015), porém é escasso no município. Considerando a escassez de material a base de celulose, a compostagem automatizada dos grãos de soja, visando a intensa oxigenação das pilhas, pode ser uma estratégia para a transformação do resíduo em fertilizante. Neste contexto, o objetivo do estudo, foi avaliar a compostagem automatizada dos resíduos de grãos de soja gerados em SFS.	
Palavras-Chave: 	composto orgânico; mecanização; revolvimento.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_41257.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (102701-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS