Data/hora: 07/06/2024 15:48:55

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 10/03/2015
Data da última atualização: | 10/03/2015
Autoria: | KNABBEN, G. C.; NOVAES, Y. R.; HICKEL, E. R.; OLIVEIRA, S. V. G.; HINZ, R. H.; LEAL, A. B.; MILANEZ, J. M.
Título: | Sonne: armadilha luminosa com leds e energia solar fotovoltaica.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE ARROZ PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE, 12., 2015, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: IRGA, 2015. p. 157
Idioma: | Português

Conteúdo:

O  monitoramento  e  manejo  integrado  de  pragas  nas  lavouras  de  arroz  irrigado 
poderiam  ser  mais  bem  implementados,  caso  se  dispusesse  de  aparatos  atrativos  aos 
insetos  nocivos.  A  armadilha  luminosa  é  uma  opção  de  aparato  atrativo  e  pode  ser 
empregada  para  a  bicheira-da-raiz  (Oryzophagus  oryzae),  o  percevejo-do-grão  (Oebalus
spp.), a lagarta-boiadeira (Nymphula  spp.), a noiva-do-arroz (Rupella albinela) e o cascudopreto  (Euetheola  spp.).  Contudo,  as  possibilidades  de  instalação  desta  armadilha  estão 
restritas  aos  locais  supridos  por  rede  de  distribuição  de  energia  elétrica,  o  que  limita 
drasticamente seu uso em áreas de lavoura. Assim, o objetivo deste trabalho foi projetar e 
montar uma armadilha luminosa autônoma, para uso em áreas não cobertas pela rede de 
distribuição de energia. O modelo foi planejado com o emprego de diodos emissores de luz 
(LEDs),  como  fonte  luminosa  de  baixo  consumo  de  energia.  Conforme  testes  prévios  de 
atratividade em laboratório, a ?lâmpada? foi montada com LEDs ultravioleta (UV  -  365nm), 
azuis  (460nm)  e  brancos  (sem  comprimento  de  onda  específico),  na  proporção  de  3:2:1. 
Para  que  esta  lâmpada  mais  se  assimilasse  à  lâmpada  fluorescente  UV  normalmente 
usada,  optou-se  por  manter  o  formado  tubular  e  posicionar  os  componentes  em  discos 
empilhados,  de  modo  que  os  LEDs  emitissem  luz  radial  ao  longo  da  face  cilíndrica  da 
lâmpada. Ainda constou do projeto um conversor C.C.-C.C.; baterias de tamanho pequeno e 
um  módulo  fotovoltaico  para  conversão  da  energia  solar  em  energia  elétrica,  gerenciada 
pelo método de rastreamento de máxima potência. Para controle geral do sistema elétrico, 
recorreu-se à teoria de Controle Supervisório de Sistemas a Eventos Discretos. O protótipo 
de armadilha luminosa produzido  -  Sonne -  foi então instalado em área de lavoura de arroz 
irrigado  e  operado  durante  o  mês  de  setembro  de  2014,  em  comparação  com  uma 
armadilha  luminosa  padrão,  modelo  ?Luiz  de  Queiroz?.  A  armadilha  luminosa  Sonne 
mostrou-se igualmente eficaz em atrair todos os grupos de insetos normalmente capturados 
por  armadilhas  luminosas,  como  estafilinídeos,  carabídeos,  escarabeídeos  e  hidrofilídeos; 
além  de  lepidópteros,  hemípteros  e  dípteros  culicídeos.  No  monitoramento  de  adultos  da 
bicheira-da-raiz  (O.  oryzae),  ambos  os  modelos  promoveram  capturas  equivalentes  de 
indivíduos,  nos  mesmos  intervalos  de  tempo  (t=0,127;  p=0,90).  Desta  forma,  a  Sonne 
constitui-se  numa  armadilha  luminosa  diferenciada,  que  utiliza  energia  solar  fotovoltaica 
para alimentar o sistema  elétrico e diodos emissores de luz (LEDs) como fonte luminosa, 
num desenho compacto e autônomo, de vida útil prolongada e suprido por energia limpa e 
renovável.

Palavras-Chave: | controle supervisório; eletrônica de potência; manejo integrado de pragas; monitoramento.
Categoria do assunto: | O Insetos e Entomologia
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_35774.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (98302-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS