Data/hora: 18/06/2024 10:48:00

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	22/08/2022	
Data da última atualização: 	22/08/2022	
Autoria: 	CRUZ, G. S.; RODRIGUES, M. L. G.; LIMA, M.	
Título: 	Monitoramento Climatológico Mensal - julho 2022 - Baesa.	
Ano de publicação: 	2022	
Fonte/Imprenta: 	Florianópolis, SC: Epagri, 2022.	
Páginas: 	28 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O mês de julho foi marcado por chuva mal distribuída e com totais pouco significativos nas estações da Usina da Baesa, os totais diários mais elevados ficaram entre 14 mm e 34 mm registrados nos dias 12, 16 e 28/07 em Campo Belo do Sul e em Pinhal da Serra. A chuva de julho ocorreu devido a cavados (áreas de baixa pressão) que em alguns dias (14, 15 e 16) atuaram em conjunto com o jato subtropical (JST) ou seja correntes de vento forte em altitude sobre SC; à passagem de frentes frias (12, 16 e 28/07); e no dia 29/07 devido à circulação de ventos em torno do ciclone extratropical no litoral sul do RS que manteve o aporte de umidade causando chuva em áreas do Oeste, Meio-Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul catarinense. Houver registro de temporais em apenas uma data, associada à frente fria de 28/07, com chuva forte, raios, com vento intenso e persistente que causou destruição e danos em localidades do Oeste, Vale do Itajaí e Litoral Norte. A chuva com registro diário superior a 0,5 mm no mês de julho ocorreu em 5 dias nas estações de Campo Belo do Sul e em 10 dias em Pinhal da Serra, os totais de chuva na região da Usina da Baesa foi de 95,4 mm e 68,2 mm nas respectivas estações. A curva de pressão atmosférica instantânea em julho apresentou três declínios mais significativos nas estações da Usina da Baesa, com inflexões mais acentuadas correspondendo à aproximação e passagem de sistemas frontais nos dias 11, 16 e 28/07. Os valores mais elevados variaram de 911 hPa a 916 hPa na estação de Campo Belo do Sul e de 914 hPa a 919 hPa em Pinhal da Serra, devido a sistemas de alta pressão (massa de ar seco). O valor médio de pressão atmosférica instantânea em julho foi de 909,7 hPa em Campo Belo do Sul e de 912,7 hPa em Pinhal da Serra. Os valores mínimos de pressão atmosférica foram de 898,8 hPa em Campo Belo do Sul e de 901,5 hPa em Pinhal da Serra, registrados no dia 11/07 devido ao avanço de uma frente fria pelo RS e SC. O valor máximo de pressão atmosférica foi de 916,3 hPa em Campo Belo do Sul e de 919,3 hPa em Pinhal da Serra no dia 08/07 devido a um intenso sistema de alta pressão sobre o Sul do Brasil. Em julho a temperatura foi de 2°C a 3°C acima do esperado para mês em SC, com períodos mais aquecidos devido à atuação prolongada de duas massas de ar seco que permaneceram mais quentes nos períodos de 02 a 11 e de 21 a 26/07, com temperatura máxima entre 22°C e 25°C e temperatura mínima também mais elevada para a época do ano, variando entre 12°C e 14°C nas estações da Usina da Baesa. Foram poucas datas com episódios de frio, de curta duração e com temperatura mínima de 2°C a 6°C nos dias 01, 12 e 13, 17 e 18 e no final do mês de 29 a 31/07 devido a massa de ar frio. Houve formação de geada no Planalto Sul nos dias 01, 13, 18 e no dia 30/07, nos outros dias de temperatura baixa (01, 12, 17, 29 e 31) a umidade relativa do ar mais elevada ou o vento mais intenso inibiram a formação de geada na região da Usina. A temperatura média em julho foi de 14,7°C na estação de Campo Belo do Sul e de 15,1°C em Pinhal da Serra, 3°C e 4°C acima da média observada no mês anterior nas respectivas estações. A temperatura máxima do mês foi de 25,0°C em Campo Belo do Sul e de 25,2°C em Pinhal da Serra na tarde de 04/07. A menor temperatura do mês foi de 2,0°C em Campo Belo do Sul e de 2,9°C em Pinhal da Serra ao amanhecer de 13/07 devido ao avanço de uma massa de ar frio no Sul do Brasil após a passagem rápida de uma frente fria por SC. A umidade relativa instantânea apresentou maior variação diurna entre 50% e 60% no período da tarde até 90% ou 100% nos horários da madrugada e amanhecer, porém os valores ficaram mais elevados apresentando menor variação de 12 a 14 e no período de 18 a 20/07 devido a episódios de mais nebulosidade e chuva. Em dias de maior variação diurna (amplitude diurna) os valores mínimos foram de 42% e 43% devido ao ar seco na região da Usina da Baesa. A umidade relativa média do ar em julho foi de 85,3% em Campo Belo do Sul e de 81,0% em Pinhal da Serra. O menor valor registrado foi de 42,3% em Campo Belo do Sul de 42,8% em Pinhal da Serra na tarde de 04/07 durante a atuação de uma massa de ar seco no Sul do Brasil. O valor máximo de umidade relativa variou de 99% a 100% em Campo Belo do Sul e Pinhal da Serra em diversas datas do mês, devido a nevoeiros e a sistemas meteorológicos instáveis (cavados, frentes frias) na região da Usina da Baesa. Em julho rajadas de vento acima de 50 km/h associadas a áreas de baixa pressão e passagem de frentes frias ocorreram em três datas (14, 17 e 28/07) em Campo Belo do Sul e em cinco datas (12, 14, 16, 17 e 28/07) em Pinhal da Serra. Em Campo Belo do Sul o vento predominou do quadrante norte/nordeste (216 registros) com igual número de ocorrências para as velocidade de 6 a 10 km/h (fraco) e de 11 a 20 km/h (moderado), a segunda direção predominante foi nordeste (170 registros) com velocidade de 11 a 20 km/h (moderado). Em Pinhal da Serra o vento predominou com maior número de registros do quadrante nordeste (188 registros) seguido de leste/nordeste (120 registros) ) com velocidade de 11 a 20 km/h (moderado) para ambas direções. A velocidade média do vento foi de 20,8 km/h em Campo Belo do Sul e 22,0 km/h em Pinhal da Serra. As rajadas máximas de vento chegaram a 64,9 km/h em Campo Belo do Sul e a 83,4 km/h em Pinhal da Serra no dia 28/07, devido ao avanço de uma frente fria no RS.	
Thesagro: 	Clima; Monitoramento.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_53521.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (107230-1) - UPC - RT - DD -  -  -  - DIS