Data/hora: 26/06/2024 16:43:31

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 06/12/2017
Data da última atualização: | 06/12/2017
Autoria: | BACK, Á. J.; POLA, A. C.; LADWIG, N. I.; SCHWALM, H.
Título: | Erosive rainfall in Rio do Peixe Valley in Santa Catarina, Brazil: Part I - Determination of the erosivity index.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 21, n. 12, p. 774-779, 2017.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo determinar o índice de erosividade das chuvas para a região do Vale do Rio do Peixe, em Santa Catarina, Brasil. Foram usadas as séries de três estações pluviográficas para determinar a erosividade das chuvas baseado no índice EI30 e ajustar as equações para estimar o valor de EI30 a partir do coeficiente de chuva. Observou-se que as chuvas erosivas representam em média de 81,4 a 88,5% da precipitação anual. As equações ajustadas podem ser usadas para estimar a erosividade da chuva em locais com somente dados pluviométricos, e a equação regional indicada para a estimativa da erosividade é EI30 = 74,23 Rc0,8087. O fator R é de 8704,8, 7340,8 e 6387,1 MJ mm ha-1 h-1 ano-1 respectivamente para Campos Novos, Videira e Caçador. Em Campos Novos e Videira a erosividade é classificada como Alta enquanto que em Caçador é classificada como Média.
Palavras-Chave: | conservação do solo; erosão hídrica; perda de solos; precipitação.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_40195.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (101955-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS