Data/hora: 29/06/2024 10:19:02

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 21/07/2020
Data da última atualização: | 21/07/2020
Autoria: | SOUZA, N. M.; MARSCHALEK, R.; SANGOI, L.; STÜRMER, F. W.; MASSIGNAM, A. M.; RICCE, W. S.
Título: | Produtividade, esterilidade e qualidade de grãos em arroz irrigado sob diferentes temperaturas na fase reprodutiva em 2016/17 - 2017/18.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 11., 2019, Balneário Camboriú. Anais... Balneário Camboriú: SOSBAI, 2019.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os experimentos foram conduzidos na Epagri - Estação Experiemental de Itajaí, durante as safras 2016/17 e 2017/18. O delineamento foi inteiramente casualizado com três repetições. Foram avaliados cinco genótipos, sendo quatro cultivares (SCS122 Miura, SCS121 CL, Epagri 109 e SCS116 Satoru) e uma linhagem (SC 676). Os genótipos foram escolhidos por terem sido estudados em relação ao comportamento frente à ocorrência de baixas temperaturas em trabalhos conduzidos por Marschalek et al. (2013; 2015; 2017a), Souza (2015) e Souza et al. (2017), como forma de análise em casos distintos e extremos de estresses por diferentes temperaturas. Além disso, as cultivares escolhidas são largamente cultivadas no Estado de Santa Catarina. As semeaduras foram realizadas em 29/09/2016 e 26/10/2017, a densidade de semeadura nos dois anos foi de 120 kg ha-1, em parcelas de 2 x 5 m, em sistema pré-germinado com parcela útil colhida de 1,5 x 4 m (com colheitadeira automatizada Classic, Wintersteiger), determinando-se a produtividade. Os períodos de florescimento foram de 17/01/2017 a 29/01/2017 e de 05/02/2018 e 23/02/2018, e as colheitas ocorreram em 13/03/2017 e 22/03/2018. O manejo seguiu as recomendações de Eberhardt e Schiocchet (2015). Para esterilidade, foram colhidas amostras de 1 m² de cada parcela, que após secagem foram debulhadas manualmente, e em seguida, separadas as espiguetas cheias e estéreis, que foram contadas através do contador de grãos Sanick ESC 2008. Após esses procedimentos, foi determinado o percentual de esterilidade de espiguetas das parcelas. Para a avaliação dos aspectos relacionados ao rendimento industrial e qualidade de grão, ou seja, aspectos de pós-colheita, foram pesadas amostras de 50 g de cada tratamento, que foram então processadas no engenho de prova (Suzuki) para a obtenção de arroz descascado e polido (arroz branco). Em seguida, as amostras foram submetidas a análise no scanner de grãos Image ? Rice Grain Scanner da Selgron, que está ligado a um computador acoplado a um sistema digital de captura de imagens e um software de análise de grãos (MARSCHALEK et al., 2017b). As imagens obtidas são enviadas ao software, que analisa individualmente cada grão em toda a sua superfície. Dentre as 40 variáveis geradas pelo scanner para cada amostra, foram utilizadas o rendimento de engenho, o percentual de grãos inteiros e quebrados, percentual de grãos gessados e percentual de área gessada dos grãos. Os dados obtidos foram avaliados estatisticamente através da análise de variância, pelo programa Assistat Software Version 7.7 (SILVA & AZEVEDO, 2016). Os valores de F foram considerados ao nível de significância de 5% (P<0,05). Quando significativas, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, também ao nível de 5% de probabilidade.
Palavras-Chave: | esterilidade; Oryza sativa; pre-germinado; Produtividade.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_43458.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (104778-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS