Data/hora: 01/06/2024 08:15:35

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Tipo da produção científica: 	Resumo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	20/10/2022	
Data da última atualização: 	20/10/2022	
Autoria: 	KATSURAYAMA, J. M.	
Título: 	Performance produtiva da macieira 'Kinkas' sob irrigação e fertirrigação na safra 2021/2022.	
Ano de publicação: 	2022	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA SOBRE CALAGEM E ADUBAÇÃO EM FRUTÍFERAS, 2., 2022, Caçador, SC. Resumos... Caçador, SC: Uniarp, 2022. p. 41	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A prática de fertirrigação/irrigação no cultivo comercial de macieiras no Brasil é pouco expressiva, assim como os resultados da experimentação agrícola. O fornecimento de água por irrigação em períodos de escassez hídrica minimizam as perdas na produtividade dos pomares, pelo fato da água no solo afetar a dinâmica dos nutrientes minerais, aumentando a disponibilidade de nutrientes na solução do solo e repondo a água perdida por transpiração pelas plantas, fatores limitantes da produção agrícola. O objetivo do trabalho foi avaliar a performance produtiva da cultivar Kinkas submetidas à fertirrigação com e sem irrigação, e adubação convencional com e sem irrigação. O experimento foi conduzido no ciclo vegetativo 2021/2022, em pomar implantado no ano de 2011, em um solo Cambissolo Húmico, na Estação Experimental de São Joaquim, município de São Joaquim (SC). A cultivar Kinkas foi enxertada sobre o porta-enxerto Marubakaido com interenxerto de M.9 (0,2 m), plantada na densidade de 1666 plantas por hectare (4,0 x 1,5 m) e conduzido no sistema de líder central com tutoramento em espaldeira. O delineamento foi em blocos casualizados com oito repetições e três plantas uteis por parcela. Os tratamentos foram adubação convencional (T1), adubação convencional mais irrigação (T2), fertirrigação mais irrigação (T3) e fertirrigação (T4). A adubação convencional foi parcelada em três vezes e a fertirrigação em seis aplicações. A irrigação e a fertirrigação foram aplicados às plantas por gotejamento, gotejadores a cada 0,2 m, com uma vazão de 2 litros por hora por gotejador. As variáveis avaliadas foram o peso médio do fruto (g), produtividade (t ha-1), a área da secção transversal do tronco ?ASTT? (cm2) e a capacidade produtiva ?CP? (kg cm-2) calculada pela relação produção por planta/ASTT. Os dados foram submetidos a análise de variância pelo teste F e comparação de médias através do Teste Scott-Knot a 5% de significância. Os tratamentos não afetaram o peso médio dos frutos, a produtividade, a área seccional do tronco e a capacidade produtiva da cultivar Kinkas.	
Thesagro: 	capacidade produtiva; Malus domestica Borkh; peso médio do fruto; produtividade.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_55343.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (107613-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS