Data/hora: 16/06/2024 08:48:43

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 30/11/2021
Data da última atualização: | 30/11/2021
Autoria: | BACK, A. J.
Título: | Estimativa do escoamento superficial com base na equação de chuvas intensas do tipo LnLn.
Ano de publicação: | 2021
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA , 50., 2021, Online. Anais... Jaboticabal: SBEA, 2021. p. 1-8.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A simulação do escoamento superficial é importante na modelagem de vários processos hidrológicos com aplicação na engenharia agrícola. A estimativa da lâmina de escoamento superficial pelo método do balanço de água no solo, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos da Universidade Federal de Viçosa, é baseada na equação IDF. Este trabalho teve como objetivo adaptar a metodologia para uso em locais com a equação do tipo LnLn. Foram apresentadas as equações para estimativa da intensidade máxima instantânea da chuva e demais adaptações para estimativa da lâmina de escoamento superficial. Com base nas equações de chuvas intensas de Piracicaba, considerando solos com taxa de infiltração básica de 10 e 40 mm.h-1, foram apresentados os valores do método do balanço de água no solo.  Os resultados mostraram que as diferenças obtidas se devem apenas aos erros na estimativa da intensidade da chuva devido ao método de ajuste dos parâmetros das equações de chuvas intensas e que as equações apresentadas neste artigo possibilitam o emprego do método de estimativa da lâmina máxima de escoamento superficial baseada no balanço hídrico da superfície para locais com a equação do tipo LnLn.
Palavras-Chave: | hidrologia; modelagem hidrológica; terraços.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_50380.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (106486-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS