Data/hora: 16/06/2024 07:47:56

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	24/03/2023	
Data da última atualização: 	24/03/2023	
Autoria: 	BACK, A. J.	
Título: 	Caracterização da Agressividade e Erosividade das chuvas de Blumenau, Santa Catarina.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE DESASTRES, 3., 2023, Niterói, RJ. Anais... Porto Alegre: ABRH, 2023. p. 1-4	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A erosividade da chuva é definida como a agressividade da chuva como agente e está relacionada com a energia cinética da chuva, que, embora pouco discutido em meteorologia e climatologia, é fundamental na agricultura e silvicultura ciências devido à sua contribuição substancial para a erosão e degradação dos solos. O conhecimento da agressividade das chuvas em uma região permite realizar o zoneamento de diferentes áreas de acordo com seu potencial erosivo e planejar o uso adequado do solo de acordo com o risco de erosão. O conhecimento da sazonalidade e dos valores locais da agressividade da chuva é crucial para tomada de decisão e implementação de medidas preventivas e medidas de controle de erosão. Este trabalho teve como objetivo avaliar e comparara os índices de agressividade e erosividade de chuvas de Blumenau, Santa Catarina. Foram usados os dados diários da estação pluviométrica de Blumenau (SC), pertencente a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA, 2022), código 02649007. Foram usados os dados do período de 1945 a 2020. Foi determinado o índice de agressividade de chuvas denominado Índice de Fournier (IF), desenvolvido por Fournier (1960), o Índice de Founier Modificado (IFM), Índice de Erosividade Total (IET ) e o Índice de erosividade de chuvas EI30 (Back, 2020). Com base em dados de 76 anos de observação de Blumenau, pode-se obter as seguintes conclusões: i) O Índice de Fournier é de 26,2, classificado como Baixa agressividade; ii) O Índice de Fournier Modificado foi de 139,8 classificado com Alta Agressividade; iii) O Índice de Erosividade Total é de 1248,52 mm classificado com Baixa; iv) O índice de erosividade EI30 é de 5073,7 MJ mm ha&#8722;1h&#8722;1 ano-1, classificado como Moderada; v) Ocorre maior agressividade e erosividade das chuvas no trimestre de janeiro a março e dessa forma deve-se reforças as práticas de manejo do solo e controle de erosão nesta época do ano.	
Thesagro: 	deslizamento; erosão; eventos extremos.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_56748.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (108148-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS