Data/hora: 16/06/2024 08:01:30

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 19/04/2011
Data da última atualização: | 19/04/2011
Autoria: | BACK, A. J.
Afiliação: | Epagri
Título: | Estimativas das chuvas intensas para dimensionamento de obras de controle de erosão.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTROLE DE EROSÃO, 8., 2009, São Paulo. [Anais...]. São Paulo: ABGE, 2009.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho se analisaram os pluviogramas do período de 1984 a 2005 da estação meteorológica de Campos Novos , SC (Latitude 27°23?00? S, longitude 51°12?56? W, altitude 964 m). A partir das séries de chuvas máximas anuais foram estimadas, por meio da distribuição de Gumbel-Chow, as chuvas máximas com durações variando de 5 min a 24 h, e também para a duração de 1 dia considerando-se os períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 25, 50 e 100 anos. A razão entre a precipitação máxima de 24 h e a precipitação máxima de 1 dia variou de 1,19 para o período de retorno de 2 anos até 1,28 para o período de retorno de 100 anos, com média de 1,25. Ajustaram-se os coeficientes da equação proposta por Bell a fim de estimar a relação entre a chuva com duração t min e período de retorno T anos, em função da chuva máxima com período de retorno de 10 anos e duração de 1 h. Do mesmo modo, se ajustaram também os coeficientes da equação de Bell cuja base foi a chuva máxima com período de retorno de 10 anos e duração de 1 dia.
Palavras-Chave: | Conservação do solo; Escoamento superficia; Terraço.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_1280.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (78484-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS