Data/hora: 26/06/2024 09:09:16

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 25/10/2017
Data da última atualização: | 25/10/2017
Autoria: | WAMSER, A. F.; FELTRIM, A. L.; VALMORBIDA, J.; HAHN, L.; BECKER, W. F.; SANTOS, J. P.
Título: | USO DA TENSIOMETRIA GASOSA NO MANEJO DA IRRIGAÇÃO DO TOMATEIRO EM CULTIVO PROTEGIDO.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 1., 2017, Maringá. Resumos... Maringá: UEM, 2017. p. 22
Idioma: | Português
Conteúdo: | A tensiometria gasosa é considerada uma ferramenta precisa na avaliação da tensão de umidade do solo para dar suporte ao manejo racional da irrigação. Para tanto, é necessário que o sistema seja avaliado nas condições edafoclimáticas que se propõe o seu uso. O objetivo do trabalho foi determinar a tensão limite do solo, por tensiometria gasosa, como indicativo do início da irrigação da cultura do tomateiro tutorado em cultivo protegido. Foi conduzido um experimento em ambiente protegido, na safra 2016/2017, com o híbrido de tomate Paronset. O delineamento experimental foi o blocos ao acaso com cinco repetições. Foram avaliadas cinco tensões limites de umidade no solo para o início da fertirrigação (-20, -30, -40, -50 e -60 kPa). O monitoramento da umidade do solo foi realizado instantaneamente por meio de cinco sensores de tensão Irrigás® por tratamento (um por repetição), localizados a 20 cm de profundidade, e ligados, por meio de microtubos, ao controlador eletrônico de irrigação modelo MRI-10/6 (Hidrosense). Quando a média de tensão dos sensores das cinco repetições de cada tratamento apresentou-se inferior à tensão limite estipulada, o controlador de irrigação acionou o sistema de irrigação do respectivo tratamento, irrigando as plantas até a umidade alcançar a tensão da capacidade de campo do solo (-10 kPa). Foram avaliados o número de eventos de irrigação e a lâmina de água aplicada, a produção, o número e a massa individual de frutos comercializáveis. Nos 140 dias de ciclo da cultura foram realizadas 92, 72, 65, 50 e 39 irrigações, aplicando-se lâminas de irrigação de 589, 696, 771, 696 e 616 mm, respectivamente, para os tratamentos de -20, -30, -40, -50 e -60 kPa. A maior produção (10,9 kg/planta) e o maior número de frutos (64,5 frutos/planta) comercializáveis foram obtidos na tensão estimada de -44 kPa. Não houve efeito das tensões limites de umidade do solo sobre a massa individual de frutos. Os sensores de tensão Irrigás®, ligados ao controlador eletrônico de irrigação, foram eficientes no manejo da irrigação do tomateiro, não necessitando, durante todo o ciclo, da intervenção humana para correções de falhas no sistema ou adequações no manejo da irrigação. Trabalhos complementares serão realizados para validar a tensiometria gasosa a campo, comparando-acom o manejo da irrigação por meio do tanque classe A e coeficientes da cultura e com o manejo da irrigação conforme os critérios empíricos utilizados pelos produtores de tomateem Caçador, SC.
Palavras-Chave: | Irrigás®; sensores; Solanum lycopersicum.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_39928.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (101770-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS