Data/hora: 01/06/2024 08:16:55

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	Nacional - B	
Data corrente: 	18/03/2015	
Data da última atualização: 	18/03/2015	
Autoria: 	BACK, A. J.; BONETTI, A. V.	
Título: 	Chuva de projeto para instalações prediais de águas pluviais de Santa Catarina.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Recursos Hidricos, Porto Alegre, v. 19, n. 4, p. 260-267, 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A chuva de projeto para instalações de águas pluviais pode ser estabelecida com base na análise de séries pluviográficas observadas no local do projeto, em locais sem essas informações a NBR 10844 indica o valor de 150 mm.h-1. Este trabalho teve como objetivo determinar a intensidade da chuva para ser usada em projetos de instalações prediais de águas pluviais no Estado de Santa Catarina. Foram usados os dados pluviométricos diários de 147 estações pluviométricas de Santa Catarina. Para cada estação foi ajustada a equação IDF e estimada a intensidade da chuva com duração de 5 minutos e período de retorno de 1, 5 e 25 anos. A intensidade da chuva com duração de 5 minutos e período de retorno de 5 anos variou de 127,7 mm.h-1 a 266,5 mm.h-1. A intensidade média das estações foi de 163,2 mm.h-1, para o intervalo de confiança de 95%, nas quais a variação ficou compreendida entre 158,9 a 167,4 mm.h-1. Também se observa que 82,8 % das estações apresentaram intensidade superior a 150 mm.h-1. Os resultados obtidos evidenciam a necessidade de utilizar dados locais nos projetos de drenagem e a importância da atualização dos estudos de chuvas intensas.	
Palavras-Chave: 	Chuva intensa; Drenagem pluvial; Precipitação.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_35911.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (98424-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS