Data/hora: 01/06/2024 09:20:54

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Circulação/Nível: | -- - --
Data corrente: | 19/04/2011
Data da última atualização: | 19/04/2011
Autoria: | BACK, A. J.; OLIVEIRA, J. L. R.; HENN, A.; BONETTI, A. V.
Afiliação: | Epagri
Título: | Determinação dos tempos de amostragem de sedimentos em suspensão por meio de medições de vazão realizadas com equipamentos ADP/ADCP.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE SEDIMENTOS, 9., 2010, Brasília, DF. Anais... Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2010. p. 01-16.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O uso de equipamentos acústicos com tecnologias ADP/ADCP apresentam algumas vantagens em relação ao método tradicional de medição de vazão com molinetes hidrométricos. No entanto, quando se necessita coletar amostras para determinação de sedimentos em suspensão, os equipamentos ADP/ADCP não fornecem diretamente os dados de velocidade e profundidade para serem utilizados nos cálculos de tempo de amostragem. Este trabalho apresenta e discute um programa computacional (HidroSed) para utilizar medições de vazão realizadas com equipamento ADP/ADCP nos cálculos dos tempos de coleta de sedimentos em suspensão. Para o presente trabalho foi considerado o equipamento ADP RiverSurveyor M9 da Sontek. O programa está estruturado em dez telas, que envolvem a leitura dos dados, configuração do sistema, com definição do método de coleta de sedimentos, tipo de amostrador e bico utilizado. Foram discutidos o perfil de velocidade e apresentada a sugestão de calcular a velocidade média de 'k' verticais adjacentes. Os autores sugerem a utilização do método do igual incremento de descarga (IID) na definição das amostras, porém apresentam também a opção para o método do igual incremento de largura (IIL). Também são disponibilizados opções para calcular o tempo mínimo e máximo de uma única vertical, permitindo maior flexibilidade ao usuário.
Palavras-Chave: | ADP/ADCP; Medidor acústico; Sedimentometria.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_1354.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (78490-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS