Data/hora: 01/06/2024 09:20:51

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Circulação/Nível: | -- - --
Data corrente: | 27/07/2012
Data da última atualização: | 27/07/2012
Autoria: | BACK, A. J.; BONETTI, A. V.
Afiliação: | Epagri
Título: | Técnicas de medição de vazão em rios de pequeno e médio porte.
Ano de publicação: | 121
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESO NACIONAL, 11. LATINOAMERICANO DE AGRIMENSURA, 8., 2012, Villa Carlos Paz, Córdoba. [Anais...]. Córdoba, AR: Colgio de Agrimensores, 2012. p. 1-26.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A hidrometria é uma área de atuação da Engenharia de Agrimensura que no Brasil vem apresentando crescente demanda por trabalhos, principalmente devido aos projetos ligados ao setor hidrelétrico. O monitoramento da vazão é essencial para o planejamento e gestão dos recursos hídricos, para análise de viabilidade técnica de empreendimentos hidrelétricos, para monitoramento dos impactos ambientais e para estudos de assoreamento dos reservatórios. A medição da vazão de um curso d?água normalmente é obtida de forma indireta por meio da medida da velocidade média do escoamento ou de nível e com o levantamento topobatimétrico da seção de medição. Diversas técnicas de medição de vazão foram desenvolvidas permitindo a aplicação em rios de pequeno e médio porte. O método convencional consiste da medição da velocidade da água com o uso de molinetes hidrométricos, e a medição das distâncias e profundidades em várias verticais para a obtenção da área da seção molhada. Atualmente existem vários equipamentos para medição da descarga líquida com base na tecnologia Doppler (ADP - "Acoustic Doppler Profiler" ou /ADCP - "Acoustic Doppler Current Profiler"). Estes equipamentos apresentam como vantagens em relação aos métodos tradicionais de medição de vazão com molinetes, a maior rapidez para execução da medição, redução de riscos de acidentes, principalmente em cotas altas, a melhor determinação do perfil da seção transversal e determinação da área da seção, além da possibilidade da determinação de um número grande de verticais. Por outro lado, tem algumas desvantagens, como o custo relativamente alto dos equipamentos, a medição da velocidade de uma parte da seção e a extrapolação dos dados próximos das margens, ao fundo e na superfície. No Brasil o método acústico tem sido empregado, nos últimos anos, com frequência por entidades operadoras de redes de monitoramento hidrológico, universidades, centros de pesquisa, empresas privadas, e estão sendo alcançados bons resultados. Este trabalho teve como objetivo descrever as técnicas de medição de vazão pelo método convencional com o uso de molinetes hidrométricos, bem como aplicar e discutir os resultados obtidos como medições de vazão com os equipamentos de efeito Doppler. Foram realizadas medições no Rio Pequeno e no Rio Tubarão, ambos pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão, no litoral sul de Santa Catarina, Brasil. No Rio Pequeno, denominado de pequeno porte, foram realizadas medições à vau simultaneamente com molinete hidrométrico e com equipamento FlowTracker. Foram comparados os resultados de vazão calculadas com os métodos da seção média, meia seção e método Japonês. Os resultados mostraram diferenças inferiores a 2 % nas vazões obtidas entre os equipamentos e também as diferenças entre os métodos de cálculo da vazão não foram significativas. No Rio Tubarão, denominado de médio porte, foram realizadas medições com molinete hidrométrico, usando a técnica do barco preso ao cabo, e também com o equipamento ADCP M9. As vazões obtidas apresentaram diferenças de 1%. O equipamento ADCP apresenta vantagens de facilitar os trabalhos de campo, exigindo menor esforço físico dos hidrotécnicos, maior rapidez e segurança. O equipamento ADCP permite obter um grande detalhamento do perfil e por consequência maior precisão na medida da área, e também maior detalhamento nas medidas de velocidade. Também se pode apontar como vantagens a maior precisão nas medidas de distâncias, obtidas com o GPS, em contrapartida com as medidas realizadas no método convencional por meio de trena ou cabo esticado transversalmente no rio. Com o desenvolvimento das tecnologias Doppler e a incorporação de GPS, percebe-se uma evolução crescente nestes equipamentos e a tendência de substituição dos molinetes.
Palavras-Chave: | Hidrometria; Medição de vazão.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_20978.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (89610-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS