Data/hora: 03/07/2024 14:02:46

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	20/04/2011	
Data da última atualização: 	20/04/2011	
Autoria: 	SCHWALM, H.; COSTA, P. R.; BACK, A. J.	
Afiliação: 	Epagri	
Título: 	Modelagem topobatimétrica com a utilização do software Topograph.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 18., 2009, Campo Grande. [Anais...]. Porto Alegre: ABRH, 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O estudo foi desenvolvido com o objetivo de disponibilizar metodologias de apoio à gestão ambiental da Barragem do Rio São Bento, Siderópolis, Santa Catarina, por meio de técnicas de geoprocessamento. Neste trabalho é proposto metodologia para obtenção de profundidades e geração de mapas batimétricos, resultado da integração de Differential Global Positioning System (DGPS) e ecobatímetro de feixe único, adaptados a uma embarcação. Foi realizada a batimetria do reservatório da Barragem do Rio São Bento, assim como um estudo comparativo dos volumes através de cálculos a partir das curvas de nível e por seções transversais espaçadas de 100m, 50m e 20m. Os valores de volume obtido pela batimetria foram 5% a 10% inferiores aos obtidos pelo levantamento topográfico, com diferenças maiores nas cotas mais baixas. Não foram encontradas diferenças significativas entre os volumes calculados pelas curvas de nível e pelas seções transversais. Foram ajustadas as funções matemáticas para expressar a relação cota x volume e cota x área.	
Palavras-Chave: 	Batimetria; Geoprocessamento; Reservatório.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_1276.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (78556-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS