Data/hora: 04/06/2024 16:32:01

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Tipo da produção científica: 	Resumo em Anais de Congresso	
Circulação/Nível: 	-- - --	
Data corrente: 	21/07/2011	
Data da última atualização: 	21/07/2011	
Autoria: 	BLAINSKI, E.; SEGANFREDO, J.; TRINTINALHA, M. A.; FOLEGATTI, M. V.; GONÇALVES, A. C. A.	
Afiliação: 	Epagri	
Título: 	Determinação do armazenamento de água no solo utilizando a técnica da TDR com sondas de 20 e 40 centímetros.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 12., 2003, Foz do Iguaçu, PR. [Anais...]. Foz do Iguaçu, PR: Unioeste, 2003.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A quantidade de água que pode ser armazenada no solo após uma chuva ou irrigação é de grande importância na agricultura irrigada, pois essa armazenagem possibilita a determinação de freqüência de irrigação requerida pela cultura. O manejo do recurso água no solo deve ser administrado de forma adequada, para que não venha a causar danos ao meio ambiente e possibilite um rendimento ótimo da cultura. Por isso, muitas pesquisas estão sendo realizadas para facilitar a obtenção desses valores. Utilizamos, neste trabalho, a Técnica da Reflectometria no Domínio do Tempo, para que, de forma imediata, possamos obter a armazenagem de água no solo. Foi utilizando um recipiente contendo Terra Fina Seca ao ar, com altura aproximada de 0,5m. O recipiente foi saturado e foram instaladas 3 sondas de TDR. A primeira delas, de 0,2m, foi instalada quando o recipiente estava com aproximadamente 0,25m de solo e, a segunda, a 0,5m, ocasião em que também foi instalada a de 0,4m, sonda esta construída no Centro Técnico de Irrigação da Universidade Estadual de Maringá. Iniciou-se, em seguida, o processo de secagem do solo e de leituras de massa e constante dielétrica (Ka). Foi utilizado o modelo de Trintinalha (2000) para o cálculo do valor de Teta. O trabalho teve como objetivo verificar se a instalação de uma sonda de TDR de 0,40m poderia substituir duas de 0,20m, e verificar, também, se as sondas construídas iriam se comportar de forma próxima ao resultado das originais de 0,20m. Os resultados obtidos determinaram a existência de correlação entre as leituras realizadas na armazenagem de água na ordem de 0,98 nas sondas de 0,20m e a realizada na sonda de 0,40m, bem como o perfeito funcionamento desta, o que facilita o manejo no campo, à medida que possibilita a substituição das sondas originais, cujo custo é elevado, diminuindo, assim, grande parte do custo na utilização da Técnica. Pode-se afirmar, dessa forma, que a sonda de 0,40m substitui perfeitamente duas de 0,20m na verificação do conteúdo de água armazenada no solo, com o TDR, facilitando a instalação e o número de leituras a serem realizadas.	
Palavras-Chave: 	Armazenamento; Irrigação; TDR.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_4974.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (81435-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS