Data/hora: 03/06/2024 16:35:54

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Data corrente: | 13/10/2016
Data da última atualização: | 13/10/2016
Autoria: | ARAUJO, I. S.; BLAINSKI, É.; GARBOSSA, L. H. P.
Título: | INFLUÊNCIA DA VAZÃO NA QUALIDADE DA ÁGUA EM UMA SEÇÃO DO RIO CAMBORIÚ (SANTA CATARINA).
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO LUSO-BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 17., 2016, Florianópolis, SC. Anais... Rio de Janeiro, RJ: ABES, 2016.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O monitoramento da qualidade da água é um dos principais instrumentos de sustentação de uma política de planejamento e gestão de recursos hídricos. A contaminação das águas naturais representa um dos principais riscos à saúde pública. O objetivo do trabalho foi monitorar quali-quantitativamente uma seção do Rio Camboriú e avaliar a relação entre a vazão e as variáveis estudadas (condutividade, OD, pH, nitrato, turbidez e concentração de sólidos suspensos calculada). A bacia hidrográfica do rio Camboriú está localizada no litoral norte do estado de Santa Catarina e concentra uma das maiores áreas turísticas do Estado. O monitoramento da qualidade da água foi efetuado através da utilização de uma sonda multiparamétrica, instalada juntamente com a estação de medição de nível de rio, localizada próxima da foz de água doce do Rio Camboriú, o qual é utilizado para captação de água para abastecimento público. Na estação hidrológica foi instalada sonda multiparamétrica com cinco sensores: condutividade, OD, pH, turbidez e nitrato. Foi instalado um sensor de nível piezométrico. Foram efetuadas campanhas de medição de vazão, para a construção da curva-chave, utilizando um velocímetro acústico Doppler. Coletas pontuais da água foram realizadas na seção, para analisar os sólidos suspensos totais e posterior construção da curva de correlação entre a turbidez e a concentração de sólidos. Com base no trabalho realizado, concluiu-se que durante o monitoramento: a vazão prioritária ficou entre 2 e 10 m3 s-1; a turbidez correspondente alcançou valores de até 91,3 NTU em 48,3% das medições da sonda e a carga de sólidos suspensos calculada atingiu valores de 50 ton dia-1; os valores de nitrato ficaram acima do limite da legislação em algumas medições da sonda, porém a maior frequência observada na concentração foi entre 4 e 6 mg L-1; a matriz de correlação evidenciou que a vazão interfere na qualidade da água do rio Camboriú, sendo que houve correlação significativa com todas as variáveis, principalmente: pH (-0,47); condutividade (-0,77); carga de sólidos suspensos (0,84) e carga de nitrato (0,80). De forma geral, quando a vazão se eleva ocorre a diminuição do pH e dos sais dissolvidos (representados pela condutividade) e aumentam os sólidos suspensos e o nitrato, caracterizando o carreamento de poluentes (solo e nutrientes) para a água do rio por escoamento superficial após chuvas intensas.
Palavras-Chave: | monitoramento; nitrato; sólidos suspensos.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_38425.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (100622-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS