Data/hora: 04/06/2024 10:07:50

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Tipo da produção científica: 	Folder/Folheto/Cartilha	
Data corrente: 	14/12/2021	
Data da última atualização: 	14/12/2021	
Autoria: 	ARAUJO, C. E. S.; ANTUNES, E. N.; VANZ, A.; GARBOSSA, L. H. P.; BOLL, M. G.	
Título: 	Suavização dos maregramas.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	Florianópolis: Epagri, 2021.	
Páginas: 	2 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os maregramas da Epagri são gráficos que mostram a variação temporal do nível do mar medida por marégrafos da Empresa instalados em dez localidades ao longo de todo o litoral de Santa Catarina. A suavização dos maregramas é uma ferramenta computacional automatizada que elimina os ruídos ambientais de alta frequência e preenche as falhas na apresentação gráfica dos dados das séries temporais de nível do mar. A suavização dos maregramas foi construída para melhorar a visualização da maré de forma a facilitar a interpretação dos gráficos pelos usuários. Esses gráficos são publicados on-line no endereço eletrônico https://ciram.epagri.sc.gov.br/index.php/maregrafos/.  A ferramenta computacional desenvolvida recupera no banco de dados as séries de nível do mar observadas por todos os marégrafos nas últimas 24 horas. Para cada série temporal, são preenchidas as falhas de dados até 40 minutos por meio de um algoritmo de interpolação cúbica. Os dados são então suavizados, aplicando-se um filtro digital de janela móvel gaussiana do tipo passa-baixa. Esse filtro elimina os sinais com altas frequências, que apresentam períodos inferiores a 90 minutos. Os dados suavizados são então utilizados para calcular a maré residual e construir os maregramas exibidos na página da Epagri/Ciram.	
Palavras-Chave: 	filtros digitais; marés; suavização de ruídos.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_50498.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (106573-1) - UMT - FD - DD -  -  -  - DIS