Data/hora: 23/05/2024 13:40:32

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Circulação/Nível: | -- - --
Data corrente: | 21/07/2011
Data da última atualização: | 21/07/2011
Autoria: | BLAINSKI, E.; GUIMARÃES, R. M. L.; GONÇALVES, A. C. A.; TORMENA, C. A.
Afiliação: | Epagri
Título: | Manejo de áreas irrigadas com base na qualidade física do solo expressa por meio do intervalo hídrico ótimo.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | In: TALLER INTERNACIONAL RED RIEGOS CYTED, 2008, Florianópolis, SC. [Anais...]. Lisboa: CYTED, 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | As propriedades físicas do solo têm demonstrado uma estreita correlação com o rendimento das culturas. Diante disso, a determinação de um índice que expresse a qualidade física do solo poderia ser utilizado para auxiliar no manejo das cultuas. O Intervalo Hídrico Ótimo (IHO) incorpora em um único conceito a amplitude de água no solo onde são mínimas as limitações ao desenvolvimento das plantas associadas à disponibilidade hídrica, aeração e resistência do solo à penetração. Neste trabalho determinou-se o IHO num solo classificado como Nitossolo Vermelho distroférrico cultivado com a cultura do feijoeiro, em sistema irrigado para utilização como uma ferramenta de tomada de decisão para o manejo da irrigação. Para isso, amostras de solo indeformadas foram submetidas a diferentes potenciais matriciais para determinação da curva de retenção de água no solo e da curva de resistência do solo à penetração. Os limites do IHO foram determinados pela umidade na capacidade de campo ou pela umidade em que a porosidade de aeração atingiu o valor crítico para o desenvolvimento das culturas (0,10 m3m-3) e pela umidade no ponto de murcha permanente ou pela umidade em que a resistência do solo à penetração atingiu o valor de 2,0 MPa. Os resultados demonstraram que o aumento da densidade do solo, ocasionado pela compactação, influenciou negativamente no IHO. O IHO tornou-se nulo para densidades maiores que 1,4 Mg m-3, considerando os limites estabelecidos. Dessa forma, diminuição da amplitude do IHO, aumentou a ocorrência de valores de umidade do solo fora dos limites impostos por este índice. Para o manejo da irrigação, nas áreas com baixa densidade do solo, a irrigação pode ser realizada com menor freqüência e maiores lâminas de água aplicadas. Entretanto, em locais com elevada densidade do solo, a irrigação deve ser manejada com pequenos turnos de rega e maiores freqüências.
Palavras-Chave: | Intervalo hídrico ótimo; Irrigação; Qualidade física do solo.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_4967.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (81405-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS