Data/hora: 06/06/2024 15:59:40

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | -- - --
Data corrente: | 04/04/2011
Data da última atualização: | 04/04/2011
Autoria: | BLAINSKI, E.; GONÇALVES, A. C. A.; TORMENA, C. A.; FOLEGATTI, M. V.; GUIMARÃES, R. M. L.
Afiliação: | Epagri
Título: | Intervalo hídrico ótimo num Nitossolo Vermelho distroférrico irrigado.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 33, n. 2, p. 273-281, 2009.
Idioma: | Inglês
Notas: | ISSN, 01000683

Conteúdo:

O manejo da irrigação tem-se baseado no controle do potencial da água no solo
(&#936;) como fator limitante do crescimento das plantas. Entretanto, outras variáveis
podem influenciar a cultura mesmo que o &#936; não seja limitante. O Intervalo Hídrico
Ótimo (IHO) é um conceito de disponibilidade de água no solo que leva em
consideração a porosidade de aeração e a resistência do solo à penetração em
adição ao &#936;. O objetivo deste estudo foi quantificar o IHO num Nitossolo Vermelho
distroférrico irrigado e utilizá-lo no estabelecimento de critérios para o manejo de
água e do solo em áreas irrigadas. A resistência do solo à penetração foi a variável
que limitou o IHO com maior frequência, diminuindo sua magnitude com o aumento da densidade do solo (Ds). Com o aumento da Ds, ocorreu redução na frequência com que &#952; manteve-se dentro dos limites do IHO. A Ds crítica (Dsc) foi de 1,40 Mg m-3, indicando severa degradação física do solo para Ds > Dsc. Para Ds < 1,28 Mg m-3, o &#936; de -800 hPa utilizado frequentemente para o controle da irrigação por meio de tensiômetros caracterizou o limite inferior do IHO. Para 1,28 < Ds &#8804; 1,40 Mg m-3, o limite inferior do IHO foi determinado pela RP e, nestas condições, a adoção de &#936; igual a -800 hPa como limite para a aplicação de água estabelece restrições físicas às plantas devido à elevada RP. Neste caso, o mapeamento de áreas com Ds uniformes poderia ser utilizado para o manejo do &#936; para a manutenção da RP < 2,0 MPa. Nas áreas em que a Ds < 1,28 Mg m-3 pode ocorrer maior secamento do solo sem que ocorra RP > 2,0 MPa; para 1,28 < Ds &#8804; 1,40 Mg m-3 deve-se manter &#936; > -800 hPa visando ao controle da RP. Para áreas em que Ds > Dsc, medidas que visem a redução da Ds poderiam ser tomadas em função da severa degradação física do solo.

Palavras-Chave: | Irrigação; Qualidade física do solo; Resistência do solo à penetração.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_763.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (78001-1) - UPC - AP - -- -  -  -  - DIS