Data/hora: 08/06/2024 16:50:32

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica	
Circulação/Nível: 	-- - --	
Data corrente: 	17/06/2011	
Data da última atualização: 	17/06/2011	
Autoria: 	ANAMI, M. H.; MARQUES, O. J.; BLAINSKI, E.; GUIMARÃES, R. M. L.; GONÇALVES, A. C. A.; FOLEGATTI, M. V.	
Afiliação: 	Epagri	
Título: 	Alternativas na construção de sondas de TDR para estudo de variabilidade espacial de propriedades físico-hídricas do solo.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 35., 2006, João Pessoa, PB. [Anais...]. Jaboticabal, SP: SBEA, 2006.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A consolidação do uso da TDR para medição de umidade do solo, por ser um método não destrutivo de fácil realização e resposta imediata, tem gerado oportunidades na confecção de sondas. Este trabalho teve por objetivo construir sondas com hastes que podem ser substituídas, utilizando como base resina ortoftálica e também a calibração das sondas construídas comparadas com sondas originais. Foram construídos micro-lisímetros com volume aproximado de 2000 cm3, no interior do qual foi acondicionado uma massa de terra fina seca ao ar (TFSA) de um solo classificado como NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico, com A moderado, textura argilosa. Os resultados obtidos mostraram que as sondas tem qualidade desejada para utilização em estudos de manejo de água no solo e que na calibração inicial houve uma pequena variação nas medidas de Ka quando comparadas à sondas originais com três hastes.	
Palavras-Chave: 	Calibração; Resina ortoftálica; Umidade do solo.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_4344.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (80409-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS