Data/hora: 20/06/2024 08:27:36

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 05/05/2005
Data da última atualização: | 05/05/2005
Autoria: | BERGAMASCHI, R.; OMETTO, J.O.; VIEIRA, H.J.; ANGELOCCI, L.R.; LIBARDI, P.L.
Afiliação: | Empasc
Título: | Deficiencia hidrica em feijoeiro. II. Balanco de energia.
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.23, n.7, p.745-757, jul. 1988.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Em trablho, realizado em condicoes de campo em 1983, em Piracicaba, SP, a latitude de 22°43'33" sul, longitude 47°38'00" W e altitude de 576 m, foram avaliados os componentes do balanco de energia em cultura de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) submetida a condicoes variaveis de disponibilidade hidrica no solo e de demanda evaporativa da atmosfera. Os tratamentos constaram de tres epocas de semeadura (07.07,22.07 e 04.08) e dois niveis de disponibilidade de agua no solo (com e sem interrupcao nas irrigacoes durante uma estiagem de 18 dias -25.09 a 12.10). A quantidade de energia destinada aos processos de evapotranspiracao foi maior em niveis mais elevados de indice de area foliar, de disponibilidade hidrica e de demanda evaporativa da atmosfera; o inverso ocorreu com relacao a energia utilizada no aquecimento do ar e do solo. A evapotranspiracao de referencia calculada pelo metodo de Penman (ETp) e a evaporacao de tanque Classe A (ECA) foram altamente correlacionados com o fluxo de calor latente de evaporacao (LE) determinado pelo metodo do balanco de energia. A ETp demonstrou estimar com boa aproximacao LE em parcelas irrigadas e com indice de area foliar elevado, enquanto a ECA nao corrigida superestimou valores de LE.
Palavras-Chave: | Deficiencia hidrica; Epoca de semeadura; Evapotranspiracao; Feijao; Irrigacao.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (36480-1) - UPC - AP - -- -  -  - 0000.13449 - DIS