Data/hora: 26/06/2024 09:11:29

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 26/10/2023
Data da última atualização: | 26/10/2023
Autoria: | SILVA, E. B.; PANDOLFO, C.; LEITE, G. B.; OGOSHI, C.; SEZERINO, A. A.
Título: | ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE IMAGENS TERMAIS CAPTADAS POR VANT EM DOIS SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE POMARES DE MAÇÃ.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 15., 2023, São Joaquim, SC. Resumos... São Joaquim, SC: Epagri, 2023. p. 81
Idioma: | Português

Conteúdo:

Os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT ou Drone) têm sido usados largamente no setor agrícola 
para monitoramento e manejo das áreas. O uso recente de drones no gerenciamento dos pomares 
trouxe novos avanços e desafios para a fruticultura. As principais vantagens dos drones estão 
associadas a alta resolução espacial e espectral dos sensores acoplados e a frequência na escala de 
aquisição das imagens. Os sensores mais usados hoje captam a resposta espectral dos alvos na região 
do visível (RGB), infravermelho próximo e termal. Os sensores termais captam a radiação 
eletromagnética emitida pelos alvos terrestres na região do espectro infravermelho termal e registram 
na forma de imagens visíveis. Os sensores termais são os principais sensores utilizados para avaliação
da água, pois existe uma estreita relação entre a taxa de transpiração e a temperatura do dossel devido 
a fotossíntese. O objetivo desse trabalho foi de avaliar o potencial do uso de imagens captadas por 
sensores termais acoplados em VANT para o manejo sítio específico (specific site-management) em 
dois sistemas de condução de macieira. O trabalho foi conduzido na Estação Experimental de 
Caçador/Epagri, no mês de janeiro/2023. Nos pomares imageados, as plantas foram conduzidas no 
sistema de líder central (forma cônica) e muro frutal (cerca viva). Foi utilizado o VANT DJI Matrice 300 
com um sensor multiespectral e termal acoplado (Epagri/Ciram). Uma área de 1 ha foi sobrevoada a 
80m de altura por volta do meio dia com céu sem cobertura de nuvens. A resolução espacial das imagens 
do sensor termal foi de 54,24 cm/pixel. As imagens foram processadas e analisadas no Agisoft e no R. 
Verificou-se nas imagens termais e RGB que as áreas em sistema muro frutal apresentaram os maiores 
valores de temperatura, atingindo 50° C na superfície do solo quando comparado com o sistema líder 
central (em torno de 35º C). Na superfície da vegetação dos pomares os valores máximos registrados 
foram em torno de 35º C e 25º C no muro frutal e no líder central, respectivamente. Essa diferença pode 
ser explicada pela maior exposição da superfície do solo no sistema muro frutal causada pelo menor 
volume de copa. Isso nos leva a pensar que de sistemas de condução menos vigorosos com redução 
do dossel e maior exposição do solo requerem maiores cuidados na cobertura do solo na linha e entre 
linhas para o controle de temperatura e redução da perda de água do pomar. Mais pesquisas são 
necessárias para avaliar o potencial das imagens termais para o manejo sítio específico, uma vez que a
temperatura do ar e velocidade do vento também influenciam o microclima do pomar.

Thesagro: | agricultura de precisão; sensoreamento remoto; sistemas de condução; temperatura do solo.
Categoria do assunto: | Z Localizações Geográficas
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_59006.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (108783-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS