Data/hora: 16/06/2024 07:48:53

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 28/11/2023
Data da última atualização: | 28/11/2023
Autoria: | PETRY, H. B.; SÔNEGO, M.; BACK, A. J.; POLA, A. C.; MAZURANA, M.
Título: | ESTIMATIVA DO INDICE DE SATISFAÇÃO DA NECESSIDADE DE AGUA PELA UMIDADE VOLUMETRICA DO SOLO EM NEOSSOLO QUARTZARENICO.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 23., CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 38., 2023, Florianópolis. Resumos... Florianópolis: Epagri, 2023. p. 298
Idioma: | Português
Conteúdo: | Recentemente, muitos produtores vêm adotando a irrigação em situações de estiagem, prática esta que ainda carece de índices técnicos para determinar o uso racional de água dentro dos preceitos da sustentabilidade. O momento da irrigação e a lâmina de água a ser aplicada (quando e quanto irrigar), podem ser determinadas por sensores de umidade instalados no pomar, ou baseado em métodos agrometeorológicos, como o balanço hídrico e o índice de satisfação de necessidade de água (ISNA), valor calculado diariamente pela razão entre a evapotranspiração real com a evapotranspiração potencial (ETR/ETP). O objetivo deste trabalho foi relacionar a umidade volumetrica do solo com o ISNA em Jaguaruna - SC. Foram obtidos dados diários, entre os meses de outubro e novembro de 2022, da estação meteorológica da Epagri-SC, localizada em Jaguaruna-SC e de uma sonda TDR (reflectometria no domínio do tempo), que estimou a umidade volumétrica do solo (%), na área da estação meteorológica, em um Neossolo Quartzarênico, com capacidade de campo e ponto de murcha permanente estimados em 10,4% e 3,05%, respectivamente. Foram selecionados apenas os valores de ISNA até 0,99 e foi determinado o coeficiente de correlação de Pearson e elaborada uma equação. O ISNA do período variou entre 0,6 e 1,0 (média = 0,87). A umidade do solo variou entre 4,1 e 17,6 (média = 8,90). A correlação entre os dados selecionados foi significativa e com R² de 0,89, o demonstra a possibilidade da estimativa do ISNA através da umidade volumétrica do solo em áreas arenosas. A equação obtida foi y = 0,0519x + 0,3836 e o R² = 0,79. Atualmente, as sondas TDRs são equipamentos disponíveis aos agricultores, com custo baixo de aquisição e alta precisão na obtenção dos valores pelos agricultores em comparação com os dados meteorológicos, que normalmente dependem das estações meteorológicas da iniciativa pública, podendo o TDR auxiliar na estimativa do ISNA em locais sem acesso a dados meteorológicos.
Thesagro: | areia quartzosa; ISNA; TDR.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_59407.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (108930-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS