Data/hora: 06/06/2024 07:27:08

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica	
Circulação/Nível: 	-- - --	
Data corrente: 	09/06/2011	
Data da última atualização: 	09/06/2011	
Autoria: 	BLAINSKI, E.; SEGANFREDO, J.; GONÇALVES, A. C. A.; PRINLE, F. B.; FOLEGATTI, M. V.; TRINTINALHA, M. A.	
Afiliação: 	Epagri	
Título: 	Capacidade de campo e condutividade hidráulica de um Nitossolo Vermelho distroférrico em função da umidade do solo.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 13., 2004, Londrina, PR. [Anais...]. Londrina, PR: FAUEL, 2004.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo desse estudo foi determinar o conteúdo de água e o potencial de água no solo correspondente à capacidade de campo, bem como estabelecer as curvas de condutividade hidráulica em função da umidade em um Nitossolo Vermelho distroférrico. Os resultados demonstraram que a curva de condutividade hidráulica caracterizou-se por concentrar um fluxo intenso de água nas primeiras horas de drenagem se estendendo até a capacidade de campo. Com a redução da umidade, a condutividade hidráulica decresce e o movimento de água no solo torna-se desprezível. Nessa condição, o solo armazena a máxima quantidade de água que estaria disponível as plantas e diz-se que o solo encontra-se na capacidade de campo.	
Palavras-Chave: 	Capcidade de campo; Condutividade hidráulica do solo.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_4007.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (80142-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS