Data/hora: 06/06/2024 15:05:41

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Circulação/Nível: | -- - --
Data corrente: | 09/06/2011
Data da última atualização: | 09/06/2011
Autoria: | BLAINSKI, E.; SEGANFREDO, J.; GONÇALVES, A. C. A.; PRINLE, F. B.; FOLEGATTI, M. V.; TRINTINALHA, M. A.
Afiliação: | Epagri
Título: | Capacidade de campo e condutividade hidráulica de um Nitossolo Vermelho distroférrico em função da umidade do solo.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 13., 2004, Londrina, PR. [Anais...]. Londrina, PR: FAUEL, 2004.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo desse estudo foi determinar o conteúdo de água e o potencial de água no solo correspondente à capacidade de campo, bem como estabelecer as curvas de condutividade hidráulica em função da umidade em um Nitossolo Vermelho distroférrico. Os resultados demonstraram que a curva de condutividade hidráulica caracterizou-se por concentrar um fluxo intenso de água nas primeiras horas de drenagem se estendendo até a capacidade de campo. Com a redução da umidade, a condutividade hidráulica decresce e o movimento de água no solo torna-se desprezível. Nessa condição, o solo armazena a máxima quantidade de água que estaria disponível as plantas e diz-se que o solo encontra-se na capacidade de campo.
Palavras-Chave: | Capcidade de campo; Condutividade hidráulica do solo.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_4007.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (80142-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS