Data/hora: 16/06/2024 08:03:00

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	09/07/2018	
Data da última atualização: 	09/07/2018	
Autoria: 	RAMOS, J. C.; SPAGNOLLO, E.; NESI, C. N.; WILDNER, L. P.; BALDISSERA, I. T.	
Título: 	INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DETERMINADA PELO INFILTRÔMETRO DE CORNELL APÓS APLICAÇÃO CONTÍNUA DE DEJETO LÍQUIDO DE SUÍNOS EM SEMEADURA DIRETA.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO SUL BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 12., 2018, Xanxerê. Anais... Chapecó: SBCS, 2018. p. 1-3.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A erosão hídrica é a principal fonte de degradação dos solos no mundo (FAO/ITPS, 2015), tendo sua magnitude afetada pela qualidade física do solo. A infiltração de água pode ser alterada pelo manejo inadequado e, isoladamente é uma das propriedades que melhor descreve a qualidade física do solo, pois influencia no balanço hídrico do solo e, consequentemente, no volume de água infiltrado e no volume de água da enxurrada. O objetivo do estudo consiste em determinar a taxa constante de infiltração de água no solo com o infiltrômetro de Cornell, em área manejada sob semeadura direta, com e sem a aplicação de DLS por 14 e 22 anos, em um Latossolo Vermelho distroférrico. O trabalho foi realizado entre novembro e dezembro de 2017, no Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar (Cepaf) da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), situado na cidade de Chapecó, SC. Os tratamentos consistem em áreas manejadas sob semeadura direta em duas épocas distintas, ou seja, com doze e com vinte e dois anos, com e sem a aplicação de DLS, em um Latossolo Vermelho distroférrico. O delineamento experimental é o inteiramente casualizado, composto por dois fatores (aplicação de dejeto e tempo), quatro tratamentos e três repetições de campo. Os tratamentos estudados foram: Solo sob semeadura  direta por 14 anos sem adubação de DLS (Test14); Solo sob semeadura direta por 14 anos com aplicação de DLS (DLS14); Solo sob semeadura direta por 22 anos sem adubação de DLS (Test22); Solo sob semeadura direta por 22 anos com aplicação de DLS (DLS22). Para a realização dos testes de infiltração, utilizou-se um infiltrômetro de Cornell, com intensidade de gotejamento ou	
Palavras-Chave: 	conservação do solo; erosão hídrica; Plantio direto.	
Categoria do assunto: 	A Sistemas de Cultivo	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_40981.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (102498-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS