Data/hora: 16/06/2024 07:37:21

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	05/03/2001	
Data da última atualização: 	19/05/2011	
Autoria: 	PANDOLFO, C. M.; TEDESCO, M. J.	
Afiliação: 	Epagri	
Título: 	Reacao no solo de diferentes fracoes granulometricas de um calcario comercial.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	Agropecuaria Catarinense, Florianopolis, v.9, n.3, p.46-50, set./nov. 1996.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Devido  à  importância  da  granulometria como um dos  atores determinantes na rapidez de reação do calcário no  solo,  apresenta-se  este  trabalho, que  teve  por  objetivo  estudar  o  comportamento  no  solo  de  frações granulométricas  de  calcário  com  diferentes  tamanhos,  em  dois  tipos  de solo. Este  trabalho  foi  desenvolvido  a campo,  no  Rio  Grande  do  Sul,  nos solos  Durox  (Latossolo  Bruno  álico-LB)  e  São  Jerônimo  (Podzólico  Vermelho  Escuro-PE).  Os tratamentos constaram das seguintes frações de um calcário comercial: 10-20; 20-35; 35-50; 50-120, 120-270 e <270 malhas/polegada;  incluiu-se, ainda, um tratamento sem calcário (testemunha) e um  com  carbonato de cálcio em pó. O trabalho apresentado, nas condições  que  foi  conduzido,  permite  concluir  e  recomendar  o  seguinte:
 As frações mais finas de calcário (menor  que  270,  120-270  e  50-120), bem  como  o  carbonato  de  cálcio  (pó), apresentam  uma  reação mais  rápida no solo do que as frações mais grossas (10-20  e  20-35).  Conseqüentemente, as  frações mais  finas  têm  um maior efeito a curto prazo, mas apresentam um menor  efeito  residual  no  solo.
 A  ER  na  correção  da  acidez  do solo  das  partículas  de  calcário  com diâmetros  entre  2,0  e  0,3mm  (peneiras 10 a 50), num período de dois anos,variou de 18,5 a 63,0% no solo PE e de 44,6% a 90,1% no solo LB. As  partículas  de  calcário  com diâmetro  menor  que  0,30mm  (peneira 50)  apresentam ER 100%  na  correção  de  acidez de ambos os solos, num  período  de  dois  anos. Os  calcários  finamente  moídos (tipo  filler),  normalmente  apresentam  uma  rápida  reação  no  solo,  porém  o  seu  efeito  residual  no  solo  é menor.  Custo e objetivos do uso deste tipo  de  calcário  deverão  ser  considerados. Aproximadamente 50% do efeito corretivo do carbonato de cálcio e das frações mais finas de calcário é perdido 55 a 60 meses após sua aplicação. Contudo, recomendase que novas aplicações de calcário só sejam realizadas mediante indicação  da análise  do solo para evitar aplicações de subdoses ou doses  acima  do  necessário.
	
Palavras-Chave: 	Acidez do solo; Calcario; Correcao do solo; Granulometria; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_692.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (15916-1) - UMT - AP - -- -  -  -  - DIS