Data/hora: 29/06/2024 10:06:28

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 05/09/2005
Data da última atualização: | 16/08/2011
Autoria: | REICHERT, J. M.; VEIGA, M. da; CABEDA, M. S. V.
Afiliação: | Epagri
Título: | Determinacao da estabilidade agregados usando chuva simulada.
Ano de publicação: | 1993
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO, 24., 1993, Goiania, GO. Resumos... Goiania, GO: SBCS, 1993.
Volume: | v. 1
Páginas: | p.143-144
Idioma: | Português
Conteúdo: | As forças responsáveis pela desagregação do solo podem ser divididas em (i) abrasão por implementos de cultivo, (ii) impacto de água (gotas de chuva) e cisalhamento pela água (escoamento superficial) e (iii) entrada de água nos agregados. O método de determinação da estabilidade dos agregados do solo por peneiramento úmido simula adequadamente a terceira condição, mas não simula a desagregação pelo impacto da gota da chuva, que é a causa primária da erosão hídrica e selamento superficial em regiões de clima úmido. O trabalho teve por objetivo comparar diferentes índices de estabilidade de agregados, desenvolver uma metodologia para determinar a estabilidade dos agregados sob chuva simulada e relacionar  a estabilidade dos agregados com características do solo. Foram utilizados sete solos com grande variação em suas características físicas, químicas e mineralógicas. As amostras foram coletadas na camada superficial (0-15 cm) de perfis cobertos por vegetação nativa ou gramíneas perenes. Foram determinados alguns índices de agregação do solo, como o diâmetro médio ponderado de agregados secos ao ar de toda a massa de solo, estabilidade em água da fração de agregados entre 4,76 e 10,0 mm e a estabilidade sob chuva combinando várias frações de diâmetro de agregados. Os resultados demonstraram que o método proposto, de determinação da estabilidade de agregados sob chuva simulada, foi eficaz em detectar diferenças na estabilidade dos agregados e em estimar parâmetros relacionados à erodibilidade e infiltração de água no solo, pois o método envolve forças de impacto das gotas da chuva.
Palavras-Chave: | Chuma simulada; Degradacao do solo; Erosao hidrica.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_6737.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (40277-1) - UPC - PL - -- - 631.4 - C749r -  - DIS