Data/hora: 26/06/2024 15:02:18

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 21/07/2011
Data da última atualização: | 21/07/2011
Autoria: | SEQUINATTO, L.; VEIGA, M. da; BRAIDA, J. A.; REICHERT, J. M.; REINERT, D. J.; KAISER, D. R.
Afiliação: | Epagri
Título: | Elasticidade do solo afetada por alterações no teor de carbono orgânico.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA, 15., 2004, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: SBCS, 2004. p. 1-4.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A MO pode interferir na resistência do solo à compactação, entre outras razões, por aumentar a elasticidade do solo. Se isso acontece realmente, então o solo poderia recuperar parte da porosidade quando cessa a aplicação de uma carga, como ocorre após a passagem de uma máquina. Objetivando estudar as implicações do acúmulo de MO no solo sobre a elasticidade, especialmente no sistema de manejo PD, buscou-se estabelecer relações entre o teor de carbono orgânico (CO) do solo e o índice de elasticidade do mesmo. A elasticidade do solo foi avaliada em amostras com estrutura preservada, coletadas em anéis metálicos (2 cm de altura e 5,5 cm de diâmetro) na profundidade de 0 a 3 cm. Utilizou-se para o presente estudo um Argissolo Vermelho Amarelo arênico de textura franco arenosa (16% de argila) e um Nitossolo Vermelho Distrófico de textura argilosa (79% de argila), com ampla variação no teor de MO em cada um deles. As amostras, depois de saturadas e equilibradas nas tensões de 6, 100, 500 e > 500 kPa , foram submetidas ao ensaio de adensamento em uma prensa de compressão uniaxial. O carregamento, na prensa de compressão uniaxial, foi feito em três etapas, como descrito a seguir. Primeiro fez-se o carregamento com cargas de 12,5; 25, 50, 100, 200 e 400 kPa. Depois, fez-se o descarregamento seqüencial das cargas aplicadas e, finalmente, terminado o descarregamento, carregaram-se novamente todas as cargas incluindo cargas de 800 e 1600 kPa. As leituras no extensômetro foram feitas após 5 minutos de aplicação da carga. O teor de CO foi determinado pelo método descrito por EMBRAPA (1979), em cada uma das amostras submetidas ao ensaio de adensamento uniaxial. A elasticidade do solo, expressa pelo índice de relaxação (Ir - recuperação percentual da deformação após a remoção da carga) ou pelo coeficiente de descompressão (Cd ? coeficiente angular da reta de descompressão), foi significativamente afetada pela variação da tensão de água (&#968;) das amostras, nos dois solos estudados, provavelmente pelo maior aprisionamento de bolhas de ar comprimido, que se expandem quando cessa a aplicação da carga, nas amostras mais úmidas. Os resultados permitem concluir que o acúmulo de MO no solo está associado a alterações na elasticidade do mesmo. A magnitude e o tipo de efeito, no entanto, é dependente da textura do solo. O acúmulo de CO no solo resultou em aumento significativo da elasticidade do solo.
Palavras-Chave: | Compactação; Descompressão; Relaxamento; Tensão de água.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_4955.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (81406-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS