Data/hora: 03/06/2024 11:10:59

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Tipo da produção científica: 	Capítulo em Livro Técnico-Científico	
Data corrente: 	11/05/2016	
Data da última atualização: 	11/05/2016	
Autoria: 	SOUZA, J. M.; VIEIRA, E.; VIEIRA, V. F.; ZAMPARETTI, A. F.; SILVA, E.	
Título: 	Determinação de altitude ortométrica do radar meteorológico localizado no município de Lontras, SC. In:Silva, E. Boletim Ambiental Trimestral Primavera 2015.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	Florianópolis: Epagri, 2016.	
Páginas: 	60 p.	
Série: 	(Epagri. Documentos, 257).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Em 2013 o governo do estado de Santa Catarina adquiriu um radar que opera na banda S com finalidade de servir à previsão do tempo. Técnicos da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural/Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram) e o Sistema Meteorológico do Paraná Simepar) realizaram estudos técnicos para determinar o local de instalação considerando seu raio de cobertura, relevo e o histórico de locais com maior número de ocorrências de alagamentos e deslizamentos. O local definido foi um morro com altitude aproximada de 900 metros, situado no município de Lontras, no Alto Vale do Itajaí. Para averiguar a altitude efetiva do radar instalado, esse trabalho teve como objetivo determinar a altitude ortométrica (H) do radar meteorológico situado em Lontras, Santa Catarina, utilizando o método GNSS/Nivelamento associado ao modelo geoidal MapGeo2010.	
Palavras-Chave: 	altitude ortométrica; GNSS/Nivelamento; radar meteorológico.	
Categoria do assunto: 	Z Localizações Geográficas	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_37586.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (100104-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS