Data/hora: 03/06/2024 10:22:53

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Tipo da produção científica: | Resumo em Anais de Congresso
Data corrente: | 02/02/2018
Data da última atualização: | 02/02/2018
Autoria: | VIEIRA, E.; DORTZBACH, D.; SOUZA, J. M.; VIEIRA, V. F.; TRABAQUINI, K.
Título: | CARACTERIZAÇÃO DA HIDROGRAFIA DA REGIÃO DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DO PLANALTO NORTE CATARINENSE PARA A ERVA-MATE.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DO PLANALTO NORTE CATARINENSE, 1., 2017, Canoinhas, SC. Resumos... Florianópolis,SC: Epagri, 2017. p. 24
Idioma: | Português

Conteúdo:

A rede hidrográfica do Estado de Santa Catarina é constituída por dois
sistemas de drenagem independentes, destacando-se de um lado o sistema integrado da
vertente do interior, formado pelas bacias hidrográficas Paraná (Iguaçú) e Uruguai, cujas
águas correm em direção ao interior do Estado, e, de outro o sistema da vertente Atlântica,
formada por um conjunto de bacias autônomas que têm sua drenagem em direção ao
litoral. Material e Métodos ? A caracterização da hidrografia da região da indicação
geográfica do Planalto Norte Catarinense para a erva-mate foi realizada com base na
revisão bibliográfica da literatura especializada. Resultados e Discussão ? A hidrografia
da área de estudos compreende os principais rios formados pela bacia do Iguaçu e seus
afluentes da margem esquerda, dentro do território catarinense, além da área de cabeceiras
onde estão parte das nascentes do Rio Itajaí (do Norte). Nesse cenário, se destaca o rio
Iguaçu, que corre no sentido oeste desde o município de Canoinhas até Porto União. Neste
trecho caracteriza-se como um típico rio de planalto, apresentando declividade suave e
extensas planícies de inundação, formando amplas várzeas. O Rio Negro, por sua vez,
afluente da margem esquerda do rio Iguaçu, nasce na Serra do Mar, a leste, e corre no
sentido oeste até o município de Canoinhas, onde deságua no Rio Iguaçu. Seu canal
principal possuí cerca de 350km de comprimento, apresentando gradiente altimétrico
aproximado de 400m. Porém, cerca de 350m do total do gradiente é alcançado já nos
primeiros 50km percorridos, restando aos outros 300km apenas 50m de amplitude
altimétrica. A altimetria da bacia do rio Negro apresenta um relevo suave no interior da
bacia com altitudes predominantes entre as cotas 750 e 950m.
Conclusões - Muito embora estejam situados em uma área de transição entre os regimes
tropical e subtropical, o comportamento dos rios reflete um padrão de distribuição regular
das chuvas. A presença de nascentes do rio Itajaí sobre o planalto demonstra que, em
muitos locais, o divisor hidrográfico não mais corresponde à linha da escarpa, pois a
mesma deve ter se deslocado para oeste devido a capturas fluviais e está atualmente
localizado no planalto de Santa Catarina. A retirada de mata ciliar e focos de erosão
originado pelas atividades agropecuárias são o principal fator de assoreamento dos cursos
d'água, como se verifica em diversos afluentes da bacia do rio Negro, a exemplo dos rios
Preto e das Antas no município de Mafra, que recebem ainda resíduos de fertilizantes
aplicados nas lavouras.

Palavras-Chave: | bacia hidrográfica; rio Iguaçú; Rio Negro; Santa Catarina.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_40351.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (102059-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS