Data/hora: 25/05/2024 14:47:08

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Circulação/Nível: | -- - --
Data corrente: | 03/06/2011
Data da última atualização: | 03/06/2011
Autoria: | LUPATINI, G.; GARBOSSA, L. H. P.; CARDODO, F.; WEIGERT, G.; ANDREOLI, C. V.
Afiliação: | Epagri
Título: | Monitoramento de odores de estação de tratamento de esgoto anaeróbia em Quatro Barras/PR.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 24., 2007, Belo Horizonte, SC. [Anais...]. Rio de Janeiro, RJ: ABES, 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | esgoto aumentou muito nos últimos anos. A cada dia, mais pessoas são expostas a estes compostos e há uma preocupação real no sentido de minimizar essa exposição, por questões de saúde, ambientais e mesmo do direito da população a um ambiente agradável, sem a presença de maus odores que podem estar relacionados a compostos tóxicos. Neste contexo, o primeiro passo de uma estratégia de controle de odores compreende a identificação destes e uma análise para quantificação do odor. Nesta linha de ação, foi escolhido o gás sulfídrico como composto de referência, tido pela literatura como maior responsável pelos odores de uma estação de tratamento com processo anaeróbio. O monitoramento da concentração de H2S presente no ar atmosférico foi realizado na ETE Menino Deus (Quatro Barras, PR), em um ponto específico localizado sobre o reator anaeróbio de manto de lodo, próximo a canaleta de saída do esgoto tratado. A metodologia baseou-se no encaminhamento do ar para uma solução alcalina, de forma a reter nesta solução o H2S em sua forma dissociada (S2-) e analisar, posteriormente, este líqüido. Os resultados apresentaram grande variabilidade e evidenciaram a grande dificuldade em se quantificar o odor. A concentração de H2S obtida na superfície do reator variou de 8 a 511 ppb. Observou-se pouca correlação entre os parâmetros analisados, estando a concentração de H2S fortemente relacionada a turbulência do meio líquido no efluente do reator.
Palavras-Chave: | Equipamento de coleta de gás; Esgoto doméstico; Gás sulfídrico; Monitoramento; Odor; Tratamento anaeróbio.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_3647.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (79900-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS