Data/hora: 06/05/2024 14:51:48

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 17/10/2011
Data da última atualização: | 17/10/2011
Autoria: | OLIVEIRA, J. L. R.; HENN, A.; BACK, A. J.
Afiliação: | Epagri
Título: | Determinação dos tempos de amostragem de sedimentos em suspensão com equipamento acústico doppler e molinete hidrométrico: programa HidroSedimentos.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS DOS PAÍSES DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA, 10., 2011, Porto de Galinhas, PE. Anais... Recife, PE: Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos, 2011.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O uso de equipamentos acústicos com tecnologias Doppler apresentam algumas vantagens em relação a medição de vazão com molinetes hidrométricos. No entanto, quando se necessita coletar amostras para determinação de sedimentos em suspensão, os equipamentos acústicos Dopller não fornecem diretamente os dados de velocidade e profundidade para serem utilizados nos cálculos de tempo de amostragem. Este trabalho apresenta e discute um programa computacional (HidroSedimentos) para utilizar medições de vazão realizadas com equipamentos acústicos Doppler nos cálculos dos tempos de coleta de sedimentos em suspensão, e que também pode ser utilizado para medições com molinetes hidrométricos. Para a avaliação dos tempos de amostragem, coleta e análise da concentração de sedimentos, as medições foram realizadas simultaneamente com os dois equipamentos (medidor acústico Doppler e molinete hidrométrico), sob as mesmas condições hidráulicas de escoamento do rio. O programa esta estruturado em dez telas, que envolvem a leitura dos dados, configuração do sistema, com definição do método de coleta de sedimentos, tipo de amostrador e bico utilizado. Foram discutidos o perfil de velocidade e apresentada a sugestão de calcular a velocidade média de 'k' verticais adjacentes. Os autores sugerem a utilização do método do igual incremento de descarga (IID) na definição das amostras, porém apresentam também a opção para o método do igual incremento de largura (IIL). Também são disponibilizados opções para calcular o tempo mínimo e máximo de uma única vertical, permitindo maior flexibilidade ao usuário. São comparadas ainda as concentração de sedimentos obtidos das medições de vazão realizadas pelos equipamentos utilizados.
Palavras-Chave: | Hidrologia; Hidrossedimentologia; Recurso hídrico.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_9973.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (84386-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS