Data/hora: 03/05/2024 12:26:45

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	01/12/2023	
Data da última atualização: 	01/12/2023	
Autoria: 	BACK, A. J.	
Título: 	Análise de vazões mínimas do Rio Braço do Norte, Santa Catarina.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO SOBRE SISTEMAS SUSTENTÁVEIS, 7., 2023, Porto Alegre, RS. Anais... Porto Alegre, RS: UFRGS, 2023. p. 401-408	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Para o Gerenciamento dos recursos hídricos é importante conhecer as frequências de vazões da bacia hidrográfica. As vazões mínimas são importantes para a definição dos critérios de outorga, na definição de padrões de qualidade da água. A vazão mínima com duração de sete dias e período de retorno de dez aos (Q7;10) é um dos critérios mais usados e relacionados a vazão ecológica. Para a sua determinação é necessário ajustar uma distribuição de probabilidades adequada, sendo que existem várias distribuições que podem ser utilizadas. Como não se pode definir a priore qual é a melhor distribuição é necessário avaliar dentre várias opções qual é a distribuição a ser empregada para cada série histórica observada. Este trabalho teve como objetivo avaliar ao ajuste de distribuições de probabilidades para a estimativa das vazões mínimas do Rio Braço do Norte, em Santa Catarina. Foi utilizada a série histórica observada na Estação Fluviométrica São Ludgero, pertencente a Rede Hidrológica da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), código 84560000. Foi determinada a série de mínimas anuais com duração de 7 dias do período de 1986 a 2021. Foram ajustadas as distribuições de probabilidades Gumbel, Weibull com 2 parâmetros, Weibull com 3 parâmetros, Log-Normal com 2 parâmetros, Log-Normal com 3 parâmetros, Pearson III, Log-Pearson III e distribuição Normal. Os parâmetros foram ajustados pelo método dos momentos e método dos L-Momentos. A aderência das distribuições ajustadas a série de mínimas observada foi testada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e Anderson-Darling ao nível de significância de 5%. Para definir a melhor distribuição foi realizado um ranqueamento com os índices de desempenho dados pela raiz do erro quadrático médio (RMSE), o erro absoluto médio (MAE) e o D-index. A série com 36 anos apresentou vazão mínima anual média de 15,0 m³s-1, com coeficiente de variação de 34% e coeficiente de assimetria de 0,179. Somente a distribuição de Gumbel foi rejeitada pelo teste de aderência AD. Entre as distribuições testadas distribuição Weibull com três parâmetros estimados pelo método dos L-Momentos foi a que apresentou melhor desempenho para estimativa das vazões mínimas.	
Thesagro: 	gestão de bacias; probabilidades; Vazão ecológica.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_59454.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (108947-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS