Data/hora: 17/04/2024 11:01:29

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	09/08/2016	
Data da última atualização: 	09/08/2016	
Autoria: 	BACK, Á. J.; PEREIRA, J. R.; LADWIG, N. I.	
Título: 	Estimativa da vazão ambiental Q7;10 da bacia hidrográfica do Rio maior - SC.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS, 6., 2016, Porto Alegre. Resumos... Porto Alegre: ABRH, 2016.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A bacia do Rio Maior está inserida na bacia hidrográfica do Rio Urussanga que é considerada uma área crítica com relação a disponibilidade e qualidade da água em função da degradação provocado pela mineração do carvão mineral. O abastecimento público se dá principalmente pelos contribuintes localizados na margem esquerda do Rio Urussanga, entre os quais o principal é o Rio Maior. Em função disto, é importante o conhecimento da disponibilidade da água dos rios, como forma de atender as necessidades atuais e futuras da população (Estado de Santa Catarina, 1997). Com a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) da bacia do Rio Maior há necessidade de determinar as características geomorfológicas e hidrológicas desta bacia de forma a contribuir para o planejamento ambiental e territorial. Silveira (1997) comenta que o conhecimento das vazões mínimas das bacias é básico em estudos de disponibilidades hídricas e preservação ambiental, pois estão ligados a períodos extremos de oferta de água pelo curso de água. Esse trabalho teve como objetivo modelar e espacializar as informações hidrológicas sobre as condições de vazão ambiental Q7-10, e vazões com permanência de 90, 95%, servindo de suporte para o futuro gerenciamento do consumo e da distribuição de água para a população. O estudo foi realizado na bacia hidrográfica do Rio Maior, que está localizada na bacia hidrográfica do Rio Urussanga, Sul de Santa Catarina, com a área da bacia é de 25,6 km² (Santa Catarina, 2013). Para estimativa da vazão mínima foi empregado a metodologia desenvolvida por Silveira (1997), que se baseia em um modelo chuva-vazão simplificado para pequenas bacias hidrográficas. Após a calibração do modelo foram utilizadas as séries históricas de precipitação de Urussanga de período de 1990 a 2013, e foram gerados os dados de vazão na bacia do Rio Maior, determinando-se os valores da vazão mínima com duração de 7 dias e período de retorno de 10 anos (Q 7;10). Com os dados obtidos de Q 7;10 para a bacia do Rio Maior e adotando-se o critério da roporcionalidade de área, foram gerados mapas de vazão mínima para cada sub-bacia, foram projetados a vazão ambiental acumulada de cada ottobacia. Para a elaboração de mapas base, com a delimitação da hidrografia e ottobacias hidrográficas, foram utilizados dados da SDS ? Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Santa Catarina (Santa Catarina, 2013). O produto é proveniente de imagens ortorretificadas do voo aerofotogramétrico com resolução espacial de 0,39 metros, bem como, a restituição dos traçados hidrográficos e delimitação de ottobacias, permitindo gerar uma cartografia igual ou menor que a escala 1:10.000. As vazões com frequências de 90 e 95 % para a microbacia do Rio Maior foram estimadas com valores de 0,159 e 0,119 m³/s, respectivamente. Ns, cujos valores podem ser usados no planejamento dos recursos hídricos e como critérios para vazão ecológica ou vazão sanitária.	
Palavras-Chave: 	hidrologia; vazão ambiental.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_38110.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (100304-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS