Data/hora: 26/04/2024 10:13:48

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	18/05/2011	
Data da última atualização: 	18/05/2011	
Autoria: 	BACK, A. J.	
Afiliação: 	Epagri	
Título: 	Programa de computador para os trabalhos de campo de medição de descarga líquida e sólida.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: PRODUÇÃO de sedimentos e seus impactos ambientais, sociais eeconômicos. Campo Grande: Oeste, 2009. p. 159-178.	
ISBN: 	9788588523586	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O método convencional para a determinação de sedimentos em suspensão é a amostragem por integração vertical, que requer a realização prévia da medição de vazão e velocidade. Os cálculos para a determinação dos tempos de amostragem envolvem o preenchimento de extensas planilhas. Neste sentido, a utilização de um software permite obter, de forma rápida e segura, os dados necessários para a amostragem. O software Hidromolinetes, permite realizar os cálculos de vazão medida a partir do método do molinete hidrométrico, de acordo com os critérios usuais na hidrometria, possibilitando ao usuário configurar e alterar esses critérios. Calcula também os tempos de amostragem das coletas de sedimentos em suspensão baseado na integração vertical, tanto para o método da igual incremento de largura como igual incremento de descarga.	
Palavras-Chave: 	Hidrometria; Sedimento; Vazão.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_1905.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (79304-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS