Data/hora: 09/05/2024 08:00:05

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	15/03/2018	
Data da última atualização: 	15/03/2018	
Autoria: 	BLAINSKI, É.; DORTZBACH, D.; ARAUJO, I. S.; TRABAQUINI, K.	
Título: 	Simulação da perda de solo para uma bacia hidrográfica sob diferentes cenários de uso do solo.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 36., 2017, Belém, PA. Resumos... Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2017.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A substituição da vegetação nativa por culturas agrícolas tem acarretado modificações na estrutura e na fertilidade dos solos contribuindo para a degradação ambiental. Esse fenômeno tem sido alvo de inúmeras pesquisas que utilizam modelos hidrológicos para simular cenários hipotéticos de potenciais impactos oriundos das alterações de paisagem sobre o regime hidrossedimentológico de bacias hidrográficas. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi utilizar o modelo hidrológico SWAT (Soil and Water Assessment Tool) para simular cenários de uso e ocupação das terras na bacia hidrográfica do Rio Camboriú, SC, a fim de identificar alterações no regime hidrossedimentológico entre os anos de 1957 e 2012. A área de estudo tem como usos predominantes: áreas florestadas, pastagens, uso urbano e rizicultura irrigada. Os solos predominantes são Cambissolos, Argissolos e Espodossolos. As informações edafoclimáticas coletadas localmente foram associadas aos usos identificados a partir de imagens aéreas nos anos de 1957, 1978 e 2012. Todas as informações coletadas foram inseridas na base de dados do modelo SWAT que foi devidamente calibrado e validado para a simulação dos três cenários propostos. A comparação entre os três cenários simulados mostra uma variação significativa no regime hidrossedimentológico ocasionada pela alteração de cobertura vegetal. Para a vazão, as alterações foram maiores nos extremos da curva de permanência. O cenário 2012 apresentou as maiores vazões de pico e as menores vazões de estiagens. Já o cenário 1957 apresentou a maior regularidade de fluxo ao longo do ano. Para a perda de solo, os maiores valores foram registrados em locais com uso predominante agrícola. Em todas as simulações a perda de solo foi maior no cenário 2012 (maior área agrícola), seguido pelos cenários 1978 e 1957, respectivamente. Na série de dados analisada, a perda de solo e o escoamento superficial apresentaram forte variação e dependência da precipitação, no ano mais chuvoso a perda de solo média foi de 14,8 Ton/ha/ano, enquanto que no ano mais seco o valor foi de 1,4 Ton/ha/ano. O aumento das áreas agrícolas em detrimento das áreas de cobertura nativa ocasionou aumento da perda de solo, da taxa de escoamento superficial das vazões de pico.	
Palavras-Chave: 	modelagem hidrológica; MUSLE; SWAT.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_40526.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (102154-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS