Data/hora: 13/05/2024 08:31:45

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 06/12/2019
Data da última atualização: | 06/12/2019
Autoria: | MIRANDA JÚNIOR, G. X.; CANAN, R.
Título: | OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE CONTENÇÃO DE CHEIAS ATRAVÉS DE APLICATIVO MOBILE USANDO O MÉTODO NUMÉRICO DE RUNGE E KUTTA DE 4ª ORDEM.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 23., 2019, Foz do Iguaçú, PR. Anais... Foz do Iguaçé. PR: ABRHidro, 2019.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O aumento na ocorrência de eventos extremos de cheias torna necessário o estudo aprofundado de suas causas, impactos e medidas de mitigação. Uma das principais medidas estruturais utilizadas para minimizar as consequências destes eventos é a barragem de contenção de cheias. O objetivo deste trabalho foi estudar o impacto hidrológico da barragem de contenção de cheia em Concórdia/SC no amortecimento de cheias do Rio Queimados, considerando uma outra forma de modelar o trânsito da onda de cheia em reservatórios. O método numérico de Runge-Kutta de quarta ordem é empregado para obter a solução da referida EDO. A inclusão de interpolações como parte do esquema numérico permite resolver problemas com curvas irregulares para a relação cota-volume e para o hidrograma afluente, aplicado em um sistema mobile para auxiliar a operação do reservatório.
Palavras-Chave: | controle de cheias; método de runge-kutta.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_44114.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (104251-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS