Data/hora: 09/05/2024 11:00:06

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 05/12/2019
Data da última atualização: | 05/12/2019
Autoria: | BACK, A. J.; ZAMBRANO, G. J. D.; CORSEUIL, C. W.
Título: | Análise de vazões mínimas na bacia hidrográfica do Rio Timbó, SC.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 23., 2019, Foz do Iguaçú. Anais... Porto Alegre: ABRH, 2019. p. 1-10.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar o ajuste distribuições de probabilidade à dados de vazões mínimas da estação fluviométrica Santa Cruz do Timbó, localizada no município de Irineópolis-SC. Foram determinadas as séries anuais de vazões média mínimas com duração de 7 e 30 dias, relativas ao período de 1975 a 2010. Foram ajustados os parâmetros de várias distribuições de probabilidades indicadas para eventos extremos, empregando o método dos momentos (MM), o método da máxima verossimilhança (MV) e método dos L-Moments (MML). Para avaliar o ajuste das distribuições empregou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov (KS), o teste de Anderson-Darling (AD), o teste do Qui-quadrado (&#61539;²). Para a seleção da distribuição também foi considerado o erro padrão de estimativa. Para a série de vazões mínimas com 7 dias de duração o teste de Anderson-Darling rejeitou a distribuição Gumbel. Para a série de vazões mínimas com 30 dias de duração a distribuição de Gumbel foi rejeitada por todos os testes de aderência. A distribuição Log-Normal com três parâmetros se mostrou mais indicado a para a estimativa das vazões mínimas. O valor da vazão mínima com duração de sete dias e período de retorno de 10 anos (Q7;10) é de 6,75 m³.s-1.
Palavras-Chave: | Eventos extremos; probabilidades; vazões mínimas.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_44031.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (104222-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS