Data/hora: 26/06/2024 11:04:25

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	23/11/2020	
Data da última atualização: 	23/11/2020	
Autoria: 	OLIVEIRA, J. L. R.	
Título: 	RELATÓRIO DE ATIVIDADES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS DA CASAN E SERVIÇO DE HIDROLOGIA (MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA, PERFIL TOPOBATIMÉTRICO, VALIDAÇÃO DE CURVAS-CHAVE, ELABORAÇÃO DE CURVAS-CHAVE) - 07 e 08/2020	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Florianópolis: Epagri, 2020.	
Páginas: 	55 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A CASAN, como usuária de recursos hídricos, tem a necessidade e a obrigação legal por conta da outorga
de recursos hídricos, de monitorar os mananciais de água de seu interesse. Para isso possui uma rede de
monitoramento hidrometeorológico, que necessita de operação e manutenção bem como de serviços de
hidrologia. Nesse sentido, pela Epagri ter experiência e conhecimento nessas atividades, presta Serviços
Técnicos Especializados de operação e manutenção da rede de estações hidrometeorológicas da CASAN e
serviço de hidrologia (medição de descarga líquida, perfil topobatimétrico, validação de curvas chaves,
elaboração de curva chave). Os serviços serão executados nos seguintes empreendimentos: Estação de
Tratamento de Esgotos (ETE) Insular; Estação de Tratamento de Água (ETA) Lagoa do Peri; Estação de
Tratamento de Água (ETA) Morro dos Quadros e Barragem do Rio São Bento. A rede de monitoramento
hidrometeorológica da CASAN objeto da presente projeto, engloba um número de 09 estações. Alguns
desses pontos de monitoramento contam com equipamentos automáticos de coleta de chuva, umidade do ar
e temperatura do ar (02 estações) e equipamentos de coleta de chuva e nível do rio e sistemas de telemetria
(07 estações). A operação das estações é divida em 2 roteiros. A frequência das visitas é trimestral, ou seja,
cada estação é visitada 4 vezes ao ano. Nas visitas são realizadas inspeções que envolvem estações
pluviométricas e fluviométricas, sendo convencionais ou telemétricas. São realizadas medições de vazão,
levantamentos topobatimétricos, além disso, são realizadas a manutenção, instalação e nivelamento das
réguas linimétricas. Espera-se manter e operar as estações objeto do projeto, garantindo assim a
continuidade no monitoramento hidrológico e a geração de dados confiáveis para a CASAN.	
Palavras-Chave: 	hidrologia; monitoramento; precipitação; rede hidrometeorológica; vazão.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_47631.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (105210-1) - UPC - RT - DD -  -  -  - DIS