Data/hora: 26/06/2024 14:31:09

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 04/03/2002
Data da última atualização: | 04/03/2002
Autoria: | SANTOS, A.O.; MAZIERO, J.V.G.; CAVALLI, A.C.; VALERIANO, M.M.; OLIVEIRA, H.de; MORAES, J.F.L.; YANAJ, K.
Título: | Monitoramento localizado da produtividade de milho cultivado sob irrigacao.
Ano de publicação: | 0
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental, v.5, n.1, p.88-95, jan./abr. 2001.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O aprimoramento do poder de gerenciamento agricola, atraves do aumento do nivel de informacao sobre etapas da producao, tem sido discutido como estrategia de decisao/manejo. O georreferenciamento obtido em tempo real na lavoura, pode permitir o estudo localizado das variaveis de solo e planta. No Brasil, a producao de graos apresenta grande demanda nesta linha, por ser expressiva e de grande potencial de absorcao tecnologica. Com o objetivo de se abordar alguns aspectos do aumento do nivel de informacao tecnologica em um ambiente agricola, um experimento foi instalado no ano de 1998, com a perspectiva de abordagem de lavoura de graos. O experimento foi estabelecido em Angatuba, SP. Em uma area de 34,3 HA, onde esta instalado um sistema de irrigacao tipo pivo central, monitorou-se a produtividade do milho na estacao de crescimento 99/00, alem do parametro fertilidade do solo. Os resultados evidenciaram regioes  distintas na lavoura, com padrao de variabilidade diferenciado, que suscita discussao sobre suas causas de variacao. Dados preliminares de analise quimica do solo apresentaram baixa correlacao com a produtividade sugere o desenvolvimento de estrategias de manejo por zonas de atuacao, com base numa analise de tendencia dos fatores mais importantes que compoem a produtividade.
Palavras-Chave: | Agricultura de precisao; Informacao tecnologica; Irrigacao; Milho; Produtividade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (19235-1) - ADP - AP - -- -  -  - S/R - DIS