Data/hora: 29/06/2024 08:50:05

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 08/09/2009
Data da última atualização: | 21/09/2009
Autoria: | RIBEIRO, I. A. V.; TERESO, M. J. A.;  ABRAHÃO, R. F.
Título: | Análise ergonômica do trabalho em unidades de beneficiamento de tomates de mesa: movimentação manual de cargas.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 4, p. 1073-1079, jul. 2009.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A movimentação manual de cargas (MMC) nas unidades de beneficiamento de tomates (UB) é a atividade laboral mais freqüente nas etapas do processo de beneficiamento. O objetivo deste estudo foi analisar, sob a ótica da ergonomia, as tarefas de MMC em seis UB de tomate de mesa do Estado de São Paulo. Foi aplicado o método da análise ergonômica do trabalho (AET) para conhecimento dos problemas associados à carga laboral. Nos postos de trabalho onde a MMC foi predominante, aplicou-se o método da equação do National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) para determinar o Limite de Peso Recomendado e o método do Diagrama das Áreas Dolorosas para identificar as áreas do corpo dos trabalhadores que apresentam desconforto. Em todas os casos estudados, o peso real da carga movimentada manualmente superou o limite de peso recomendado pelo NIOSH.
Palavras-Chave: | Diagrama das áreas dolorosas; Equação niosh; Movimentação manual de cargas; Pós-colheita; Tomate; Unidade de beneficiamento.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)