Data/hora: 01/06/2024 08:20:42

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 27/04/2009
Data da última atualização: | 27/04/2009
Autoria: | GOMIDE, R. L. ; ALBUQUERQUE, P. E. P. de.
Título: | Agrometeorologia e otimização do uso da água na irrigação.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 29, n. 246, p.72-85, 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Como medir, avaliar e utilizar os principais parâmetros agrometeorológicos de superfície e também alguns relacionados com o contínuo solo-planta, que afetam a demanda hídrica das culturas. Para tanto, toma-se necessário o uso de plataformas automáticas de coleta de dados, de sensores, de alguns métodos para determinar a evapotranspiração de culturas (ETc) e de uma planilha eletrônica, que envolve a técnica do balanço da água no solo. Busca-se estabelecer e definir estratégias de manejo adequado de irrigação de algumas culturas anuais, ou seja, o momento correto de aplicar a água na quantidade necessária à cultura, em cada aplicação, visando à otimização do seu uso aos sistemas agrícolas, principalmente os irrigados. A nova proposta de cálculos diários de ETo, com base na equação combinada de Penman-Monteith, é mais eficiente e precisa na determinação da ETc com o uso de coeficientes de culturas (Kc) apropriados.
Palavras-Chave: | Balanço de energia; Balanço hídrico; Coleta de dados climáticos; Evapotranspiração; Planilha eletrônica; Plataforma automática; Produtividade de água; Razão de Bowen.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)